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关于饶河县疾病预防控制中心能力提升项目

环境影响报告表的批复

饶河县疾病预防控制中心：

你单位报送的《关于报送饶河县疾病预防控制中心能力提升项目环境影响报告表的请示》和《饶河县疾病预防控制中心能力提升项目环境影响报告表》收悉。经审查研究，批复如下：

一、项目概况

该项目建设性质为改建，建设地点位于黑龙江省双鸭山市饶河县新阳北路与通岛街交叉口西南160m原人民医院后勤楼，总投资1200万元，其中环保投资119万元，总占地面积6761.64㎡，总建筑面积2554㎡。建设内容及规模为：对现有建筑进行维修改造，其中，综合楼改造2376.32㎡；污水处理间改造88㎡；场区路面硬化3400㎡，配套PCR实验室改造，新增实验室检验检测仪器10台，配套设施98个/组/台。项目须严格落实各项污染防治措施和环境风险防范措施，综合考虑，我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、在项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气环境污染防治措施

施工期，采取对建筑材料盖苫防止泄漏遗撒、定期清理垃圾、机械设备错时施工等措施，减少施工建筑物装修等工序产生的扬尘和运输车辆产生的扬尘，各种污染物场界排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

运营期，生物实验室DA001产生的气溶胶中病原微生物，采取生物安全柜（消毒杀菌+高效过滤装置）+12m排气筒措施；理化实验室无机废气DA002产生的硫酸雾、HCl，采取通风橱+SDG干式酸性废气吸附装置+12m排气筒措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值标准；理化实验室有机废气DA003产生的非甲烷总烃，采取通风橱+活性炭吸附装置+12m排气筒措施，执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）新污染源大气污染物排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中排放限值要求；一体化污水处理设备产生的氨气、硫化氢、臭气浓度，采取处理设施密闭+废水二氧化氯+紫外线消毒工艺措施，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。
本项目供热为市政集中供热，不新建锅炉。

（二）严格落实水污染防治措施

施工期和运营期，施工人员和工作人员产生的生活污水经现有防渗化粪池预处理后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。

运营期，对有感染性的器皿先进行灭菌消毒后进行洗刷，实验室废水单独收集后经污水管道排入一体化污水处理设备进行处理，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准，达标后经现有污水管网排入饶河县饶河镇污水处理厂处理。
（三）严格落实噪声环境污染防治措施

施工期，通过采取选用低噪声设备、加强设备的维护与管理、禁止夜间施工、施工现场合理布局、加强运输车辆的交通管理等措施，以减少对周围声环境的影响，严格按《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）对施工场界进行噪声控制。

运营期，实验室仪器、风机等选用低噪声设备，采取减振、隔声等措施，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施

施工期，建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋等建筑垃圾及时回收利用，弃土、石沙等废弃物由施工单位集中收集后运至管理部门指定的地点处置，生活垃圾主要是工地工人废弃物品，集中收集后由当地市政环卫部门统一清运处置。

运营期，生活垃圾、废弃包装物集中收集后交由市政环卫部门统一清运处置；纯水制备系统废过滤介质由厂家回收，场区内不进行储存；实验室废物（废培养基、废实验器具、废化学药品、检验废液等）分类收集（其中生物实验室废物经高压灭菌锅高温高压灭活处理），暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置；高效过滤器废滤芯（高压灭菌处理后）、废SDG吸附剂、废活性炭、废紫外灯管、一体化污水处理设备污泥（二氧化氯消毒脱水后）集中收集后暂存在危险废物贮存点，委托有资质单位处置。

（五）严格落实其他生态环境保护和环境风险防范措施
1.加强危险物质储存及制度管理。

2.加强危险物质环境安全管理。

3.加强病原微生物防范措施。

4.建设单位应根据《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）等文件要求，制定病原微生物实验室生物安全事件应急预案、危险化学品突发环境事件应急预案、本项目环境风险应急预案，并配备个体防护、消毒灭菌、泄漏应急处置包、医疗急救与药品等应急物资，定期组织演练。

5.执行排污许可要求、建立台账、设置相关环保标识（如废气排放口、危险废物标识等）、定期公开污染防治信息、公开自行监测信息、公开固体废物处理和处置信息。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收，将验收材料报我局备案，经验收合格后，方可正式投入运营。

四、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应报我局重新审核；环境影响报告经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，应当重新报批环评文件。项目在建设、运行过程中若产生不符合环境影响评价文件审批的情形，应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案。若今后国家或我省颁布新的污染物排放标准，你单位应按新标准执行。

五、由双鸭山市饶河生态环境保护综合执法队负责该项目施工期、运营期的日常监督管理。你单位按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

双鸭山市饶河生态环境局
2026年8月18日
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