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[bookmark: _Toc13779]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	饶河县农村综合改革试点试验（二期）项目-四排村供热保障提升项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	薛磊
	联系方式
	13329330270

	建设地点
	黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村

	地理坐标
	（134度2分45.194秒，46度57分54.789秒）

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	620
	环保投资（万元）
	32

	环保投资占比（%）
	5.16
	施工工期
	2026年10月~2027年10月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	3752.89

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
	项目废气排放污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物。
	不设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	项目不属于工业废水直排建设项目、废水直排的污水处理厂。
	不设置

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
	项目危险物质储存量未超过临界值。
	不设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	项目不属于河道取水的污染类项目。
	不设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	项目不属于直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。
	不设置

	地下水
	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
	不设置

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据以上表格内容及判定情况，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、与产业政策符合性分析
项目属于热力生产和供应项目，设置两台5.6MW生物质承压热水锅炉，一用一备，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定。因此，项目建设属于允许类。
根据《市场准入负面清单（2025年版）》，项目不属于清单中禁止、限制类。
二、生态环境分区管控符合性分析
（一）管控单元符合性分析
根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发〔2020〕14号）、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（双政规〔2021〕2号）》及《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》，项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村，项目属于饶河县一般生态空间（ZH23052410002），属于优先管控单元，项目与生态保护红线、永久基本农田、饮用水源保护区、国家级水产种质资源保护区管理数据均无相交；与自然保护地（整合优化调整前）相交情况为黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区，与自然保护区实验区相交面积小于0.01平方公里；与地下水环境管控区相交情况为饶河县地下水环境一般管控区（YS2305246310001）。项目与环境管控单元叠加图、地下水环境管控区叠加图分别如下所示。
	[image: ]

	图1-1 项目与环境管控单元叠加图
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	图1-2 项目与自然保护地（现状）叠加图
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	图1-3 项目与地下水环境管控区叠加图


（二）生态保护红线符合性分析
项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村，项目所处地块用地性质为建设用地，不涉及生态保护红线、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，永久基本农田、重要湿地等需要特殊保护的区域。
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》显示，项目与自然保护地（整合优化调整前）相交情况为黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区，与自然保护区实验区相交面积小于0.01平方公里。
项目与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区整合优化调整后无相交情况，一般控制区最近距离约8.2公里；核心区最近距离约11公里，具体位置关系详见下图。







	[image: b75e14e869c540694fb2dcea4d19a3f6]

	图1-3 项目与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区（整合优化调整后）整体范围位置关系图


（三）环境质量底线
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
1.大气环境
项目环境要素管控分区为饶河县一般生态空间（ZH23052410002）。根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》数据，双鸭山市属于环境空气质量达标区。为了解项目所在区域TSP24小时现状数据情况，
项目委托黑龙江博仕检验检测有限公司在位于当季主导风向（SW）下风向补充1个监测点，监测因子为TSP24小时平均浓度，监测时间为2026年8月27日～8月29日，连续监测3天。监测结果为环境空气总悬浮颗粒物浓度117~123μg/m3，最大占标率41％，总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2浓度限值二级标准。
项目锅炉烟气经“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”处理后经35m高烟囱（DA001）有组织排放，正常工况下，颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值后有组织排放。
厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。综上，项目不会突破大气环境质量底线。因此符合双鸭山市大气环境质量底线及管控分区的要求。
2.水环境
项目环境要素管控分区为浇河县地下水环境一般管控区（YS2305246310001）。锅炉排污水及软化处理废水：锅炉排污水及软化处理废水少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘。综合废水：生活污水、锅炉排污水及软化处理废水排入厂区化粪池，化粪池出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及饶河县西林子乡污水处理站入水水质浓度后，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。不会突破水环境质量底线，符合双鸭山市水环境质量底线及管控分区要求。
3.土壤环境
项目建设地块用地性质为建设用地，不新增用地范围，因此不会突破土壤环境质量底线，符合双鸭山市土壤环境质量底线及分区管控的要求。
（四）资源利用上线
项目运营期主要消耗水资源、电能及生物质成型颗粒燃料，用水来源于自来水，供电来源于市政电网供电，生物质成型燃料为外购燃料。项目资源消耗量不大，不属于高耗能、高资源消耗的项目，不会突破地区资源利用上线，符合资源利用上线的要求。
（五）地下水环境管控符合性分析
根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》，项目属于饶河县地下水环境一般管控区（YS2305246310001）的管控要求符合性分析详见下表。

表1-2  地下水环境管控区符合性分析
	环境管控区编码
	YS2305246310001
	符合性分析

	环境管控区名称
	饶河县地下水环境一般管控区
	

	所属城市
	双鸭山市
	

	所属区县
	饶河县
	

	管控区类型
	一般管控区
	

	管控要求
	环境风险管控
	1.土壤环境重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。
2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。
3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。
4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、 管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。
5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
	1.项目不属于土壤环境重点监管单位。
2.本项目未设置地下储存罐。
3.本项目不属于土壤环境重点监管单位。
4.项目属于热力生产和供应，不涉及化学品生产、工业集聚区、矿山开采区、尾矿库等内容。
5.本项目不属于土壤环境重点监管单位。


综上所述，项目符合饶河县地下水环境一般管控区的管控要求。
（六）生态环境准入清单符合性分析
1.环境管控单元准入要求
根据《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》，项目属于饶河县一般生态空间（ZH23052410002），生态环境准入清单管控要求详见下表。
表1-3  生态环境准入清单管控要求符合性分析
	环境管控单元编码
	ZH23052410002
	符合性分析

	环境管控单元名称
	饶河县一般生态空间
	

	管控单元类别
	优先保护单元
	

	管控要求
	

	空间布局约束
	1.执行
1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
2）对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。
3）避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。
4）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。自然生态系统的稳定。
2.乌苏里江四排段哲罗鱼鲂国家级水产种质资源保护区同时执行
1）不得损害水产种质资源及其生存环境。
2）禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。
3）禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。
4）在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
5）特别保护期内不 得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。
6） 在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、 港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设 活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
	1.1）项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村，建设场用地于已开发区域，不涉及林地、草原等。    
2）项目属于热力生产和供应行业，不涉及过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等。
3）项目所在区域已开发，周边环境为居民区、房地产等，不会因开发建设活动造成生态服务功能和生态产品质量的损害。
4）项目在已开发区域进行建设，未侵占生态空间，与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区整合优化调整后无相交情况，一般控制区最近距离约8.2公里；核心区最近距离约11公里。
2.项目不涉及乌苏里江四排段哲罗鱼鲂国家级水产种质资源保护区。

	污染物排放管控
	/
	/

	环境风险防控
	/
	/

	资源开发效率要求
	/
	/


根据上述分析，项目符合《双鸭山市生态环境准入清单》（2023年版）中环境管控单元生态环境准入清单管控要求和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台导出的《生态环境分区管控分析报告》相关要求。
三、《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析
表1-4  项目与防治条例符合性分析一览表
	序号
	文件要求
	项目情况
	相符性

	1
	企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行生态环境影响评价；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。
	项目依法并依据流程开展环境影响评价工作，施工、运营期间均采取相应环保措施确保大气污染物排放达标。
项目严格遵守“三同时”要求，建设单位在落实本次评价提出的环保措施及相关要求后，可符合相关排放要求，对环境影响可接受。
	符合

	2
	向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。
配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，污染防治设施应当符合经批准的生态环境影响报告书、生态环境影响报告表的要求，不得擅自拆除或者闲置。
建设项目在投入生产或者使用前，建设单位应当按照国家规定，对配套建设的污染防治设施进行验收。
	项目配套建设大气污染防治措施，且不擅自拆除、闲置。
严格遵守“三同时”要求，建设单位在落实本次评价提出的环保措施及相关要求后，可符合相关排放要求，对环境影响可接受。
项目投产及使用前严格按照国家规定对污染防治措施进行验收。
	符合

	3
	实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放大气污染物。
	项目实行排污许可登记管理，取得固定污染源排污登记回执后合法合规排放大气污染物。
	符合

	4
	燃煤电厂、燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。
	项目不涉及燃煤锅炉和煤燃料，项目设置两台5.6MW生物质承压热水锅炉，使用生物质燃料，一用一备，采用“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”环保措施，有效减少大气污染物排放，确保大气污染物达标排放。
	符合

	5
	禁止新建设计用煤不符合国家规定商品煤质量标准的锅炉；已经建成的，应当按照国家和省有关规定进行技术改造。
	项目设置两台5.6MW生物质承压热水锅炉，一用一备，使用生物质燃料，不涉及燃煤，符合相关要求。
	符合


综上所述，项目与《黑龙江省大气污染防治条例》相符。
四、《双鸭山市空气质量持续改善行动计划实施方案》符合性分析
《双鸭山市空气质量持续改善行动计划实施方案》要求：新改扩建“两高一低”项目要严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方可投产。坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。新上高耗能项目要对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》等要求，能效须达到国内或国际先进水平及能效标杆值，新上高耗能项目节能审查要与本地能耗双控目标相衔接，同时，须实行能耗等量或减量替代。贯彻落实《产业结构调整指导目录》，加大退出淘汰落后产能、工艺、装备，提高限制类产能、工艺、装备淘汰改造引导力度。实施供暖行业合理调配有效整合工作，充分考虑建成区内35蒸吨燃煤锅炉淘汰、热电企业关停等情况，谋划热源替代工程。到2025年，化石能源消费比重持续下降，增加电能、天然气等清洁能源占工业、农业、生活等领域终端能源消费比重。推进风电、光伏发电项目建设，实现能源供应多元化。推动城市燃气管网建设与规划的中俄远东天然气管道工程项目同步建设，推动对新建小区的配套和老城区天然气管网建设改造，扩大城市配气管网覆盖范围，提高城镇居民用气水平。有序推进以电代煤。
项目设置两台5.6MW生物质承压热水锅炉，一用一备，采用“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”环保措施，锅炉使用生物质燃料，不属于高污染燃料，不属于“两高一低”项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于允许类项目，综上所述，项目与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划实施方案》相符。
五、选址合理性分析
（一）用地相符性
项目行业类别属于热力生产和供应，位于黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村，项目所处地块用地性质为建设用地，不涉及生态保护红线、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，永久基本农田、重要湿地等需要特殊保护的区域，项目与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区整合优化调整后无相交情况，一般控制区最近距离约8.2公里；核心区最近距离约11公里；项目与黑龙江大佳河省级自然保护区实验区最近距离为西北侧90米；项目与乌苏里江风景名胜区最近距离为东侧415米。项目建设区域已进行开发，周边环境为居民区、房地产等，不会因开发建设活动造成生态服务功能和生态产品质量的损害。
（二）外环境相容性
项目东侧为空旷地块，南侧为农业机械停放场，西为沟塘，北侧为空地及沟塘。项目锅炉烟气采用“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”处理后经35m高烟囱（DA001）有组织排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值要求；无组织颗粒物采用定期洒水降尘的方式处理。
厂界颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。项目所在区域常年主导风向为西南风，烟囱布置于锅炉房西南侧，厂区北侧、东北侧区域主要为沼泽地，居民区位于厂区东侧区域，属于常年主导风向侧风向区域，经采取环保措施处理后对周边环境影响较小，因此大气环境影响可接受。
项目锅炉排污水及软化处理废水少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘；生活污水、锅炉排污水及软化处理废水排入厂区化粪池，化粪池出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。
项目采用低噪声环保设备、采取减振、降噪、隔声等措施治理噪声，产噪设备主要布置于锅炉房，根据噪声预测可知，厂界外昼、夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值；项目声环境敏感目标（1#东侧居民区）昼、夜间噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，因此项目对周边声环境的影响可被接受。
项目运营期生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门同一清运处理。锅炉灰渣、废弃包装物集中收集，外售综合利用。废弃离子交换树脂不在厂区内存放直接由厂家上门回收处置。废弃除尘布袋由厂家回收处置。采取上述措施后，对周边环境保护目标影响较小，不会对当地居民生活造成明显影响。
（三）环境功能一致性分析
根据工程分析确定污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，本项目建成后污染物达标排放对区域环境空气、水环境、声环境影响较小，项目建设不会使得环境功能发生改变。
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[bookmark: _Toc24851]二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设内容
项目厂区总用地面积3752.89m2，建筑面积1352.26m2，厂区内新建锅炉房、DN250管径采暖供回水主干管道375m，依托四排村现有DN250~32管径采暖供回水干支管道3615m、更换入户处热计量装置；依托现有厂区内综合用房，不建设换热站。锅炉房内设置2台5.6MW生物质承压热水锅炉，1用1备，实际运行1台锅炉，备用锅炉仅在生产锅炉停运期间使用；同时配套2套板式换热机组（额定供水温度70℃，额定回水温度42℃）、1台全自动软化水装置及其他配套设施，主要用于四排村11栋住宅楼和9栋别墅的供热面积约30000m2，运行时间213天（10月1日至次年4月30日），平均日运行18小时，非生产期间不供暖，消耗燃料为生物质成型颗粒，劳动定员2人，两班制，工程建设内容详见下表。 
表2-1  项目组成一览表
	项目类别
	建设规模与内容
	备注

	主体工程
	锅炉房
	建筑面积1187.8m2，位于厂区西北侧，设置2台5.6MW生物质承压热水锅炉，一用一备，实际运行一台锅炉，备用锅炉仅在生产锅炉停运期间使用；同时配套2套板式换热机组（额定供水温度70℃，额定回水温度42℃）、1台全自动软化水装置及其他配套设施，运行时间213天（10月1日至次年4月30日），平均日运行18小时，全年运行3834h，非生产期间不供暖。锅炉配套“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”环保设施，设置1根35m高烟囱位于锅炉房西侧。
	新建

	
	
	锅炉间
	建筑面积383.4m2，设置2台5.6MW生物质承压热水锅炉，1用1备，实际运行1台锅炉，备用锅炉仅在生产锅炉停运期间使用。
	

	
	
	除尘间
	建筑面积342.5m2，设置2套“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”环保设施、引风机等设备。
	

	
	
	水处理室
	建筑面积251.3m2，设置2套板式换热机组、全自动软化水装置、一次水变频定压补水装置。
	

	
	
	值班室
	建筑面积36.2m2，职工值班场所。
	

	
	
	控制室
	建筑面积34.9m2，锅炉设备控制场所。
	

	
	供热管网、入户处热计量装置
	新建DN250管径采暖供回水主干管道375m，室外管道采用直埋敷设，用预制保温管（管中管），预制保温管道主管采用无缝钢管，保温材料为聚氨酯泡沫塑料，外护管为HDPE高密度聚乙烯。依托现有DN250管径采暖供回水主干管道645m、DN200管径采暖供回水主干管道1020m、DN80管径采暖供回水支干管道480m、DN70管径采暖供回水支干管道1360m、DN32管径采暖供回水支管道110m。依托现有3座热力阀门井。
	新建/依托

	
	
	更换入户处热计量装置（开关阀门、静态平衡阀、压力表、温度计、Y型过滤器、泄水阀等）。
	改造

	辅助工程
	综合用房
	建筑面积164.46m2，位于东北侧，内部划分为东、西两侧。东侧用于职工临时休息场所，西侧为办公区域，职工人员2人，两班制。
	依托

	
	
	办公区
	建筑面积82.23m2，综合用房西侧，职工办公区。
	

	
	
	职工休息区
	建筑面积82.23m2，综合用房东侧，职工临时休息场所。
	

	
	机动车停车位
	位于综合用房南侧10米处，共设2个车位。
	新建

	
	非机动车停车位
	位于机动车停车位东侧相邻，共设15个非机动车车位。
	新建

	储运工程
	灰渣暂存间
	建筑面积15m2，锅炉房西北角处，与燃料贮存间相邻，锅炉灰渣及其他一般固体废物临时暂存场所。
	新建

	
	燃料贮存间
	建筑面积15m2，锅炉房西北角处，与灰渣暂存间相邻，锅炉生物质成型颗粒燃料贮存场所。
	新建

	公用工程
	供水
	供水来源于市政供水管网提供，用于生活用水、锅炉用水。
	依托

	
	排水
	主要废水为生活污水、锅炉排污水及软化处理废水。
锅炉排污水及软化处理废水：锅炉排污水及软化处理废水少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘。
综合废水：生活污水、锅炉排污水及软化处理废水排入厂区化粪池，化粪池出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。
	依托

	
	供电
	项目用电由市政电网供给。
	依托

	
	供热
	11栋住宅楼和9栋别墅的供热面积约30000m2，锅炉年运行时间213天（10月1日至次年4月30日），平均日运行18小时。
	依托

	
	供热管网
	新建采暖供回水主干管道由厂区锅炉房北侧引出，沿着锅炉房东侧向厂区南侧引出厂区，供热管线从南侧厂界外向东侧、向南道接入现有供热主干管，沿着赫真路、满洲路、龙江路至住宅楼及别墅区。
	新建/依托

	环保工程
	废气
	1.锅炉烟气：锅炉烟气通过“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”处理后经35m高烟囱（DA001）有组织排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。
2.灰渣暂存间颗粒物：灰渣暂存间采取密闭储存、洒水降尘等措施，可有效降低无组织粉尘排放，采取上述废气治理措施处理后，无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。
	新建

	
	废水
	主要废水为生活污水、锅炉排污水及软化处理废水。
锅炉排污水及软化处理废水：锅炉排污水及软化处理废水少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘。
综合废水：生活污水、锅炉排污水及软化处理废水排入厂区化粪池，化粪池出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。
	新建

	
	噪声
	项目采用低噪声环保设备、采取减振、降噪、隔声等措施治理噪声，经上述措施治理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。
	新建

	
	固体废物
	1.生活垃圾：生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门同一清运处理。
2.锅炉灰渣：锅炉灰渣统一收集袋装储存于灰渣暂存间，定期外售企业进行综合利用。
3.废弃除尘布袋：废弃除尘布袋暂存于灰渣暂存间指定区域临时存放，定期委托具备处理能力单位回收处置。
4.废弃包装物：外购燃料产生的废弃包装袋暂存于燃料贮存间指定区域临时存放，收集后统一进行外售。
5.废弃离子交换树脂：废弃离子交换树脂每3年进行一次更换，不在厂区内暂存，更换后由厂家回收处置。
	新建

	依托工程
	饶河县西林子乡污水处理站
	饶河县西林子乡污水处理站位于西林子村的南部，桥东街南侧，小安河北侧，该污水处理站负责四排赫哲族乡四排赫哲族村等11个村屯的全部污水。设计污水处理能力为150m3/d，实际污水处理量120m3/d；采用“预处理+EBIS+深度处理+消毒”工艺，污水处理站进水水质指标分别为COD350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L、SS200mg/L、TN45mg/L、TP4.5mg/L，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。
	依托


表2-2  项目建筑组成表
	序号
	建筑名称
	占地面积
	建筑面积
	功能布置
	备注

	1
	锅炉房
	1187.8m2
	1187.8m2
	锅炉间、除尘间、水处理间等
	新建

	2
	综合用房
	164.46m2
	164.46m2
	办公区、职工休息区
	现有

	合计
	1352.26m2
	1352.26m2
	/
	/


二、主要原辅材料
生物质成型燃料消耗量计算：项目设置2台5.6MW生物质承压热水锅炉，1用1备，实际运行为1台，按满负荷运行状态计算，0.7MW相当于每小时可提供60万大卡，则5.6MW相当于每小时可提供480万大卡，锅炉年运行3834h（213d，18h/d），锅炉热效率按83%计，根据生物质燃料组分分析（附件3）可知，生物质燃料收到基低位发热量为3565kcal/kg，则生物质成型燃料消耗量为1662kg/h，6219t/a。
表2-3  原辅料一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	厂区最大储存量
	储存方式
	储存位置
	来源

	1
	生物质成型燃料
	6219
	t/a
	500t
	袋装储存
	燃料贮存间
	外购

	2
	新鲜水
	4000
	t/a
	/
	/
	/
	自来水

	3
	离子交换树脂
	0.1
	t/3a
	/
	/
	/
	外购


三、主要设备
本项目主要设备见表2-4、管道情况见表2-5。


表2-4  主要设备一览表
	序号
	名称
	型号/参数
	数量
	备注

	1
	生物质锅炉
	额度供热量5.6MW，供回水温度75℃/50℃
	2台
	1用1备

	2
	螺旋上料机
	锅炉配套
	3台
	2用1备

	3
	鼓风机
	风量13000m3/h，功率18.5kW
	2台
	1用1备

	4
	减速机
	锅炉配套，功率4kW
	2台
	1用1备

	5
	出渣机
	锅炉配套，功率1.5kW
	2台
	1用1备

	6
	省煤器
	锅炉配套
	2台
	1用1备

	7
	旋风多管陶瓷除尘器
	锅炉配套，处理风量26000m3/h
	2台
	1用1备

	8
	布袋除尘器
	锅炉配套，处理风量26000m3/h
	2台
	1用1备

	9
	引风机
	锅炉配套，风量13239-25630m3/h，功率55kW
	2台
	1用1备

	10
	锅炉一次水循环水泵
	流量121.6m/h，扬程21m，功率11kW
	3台
	2用1备

	11
	板式换热机组
	板式换热器换热量3000kW，一次水温度85℃/60℃，二次水温度55/45℃；循环泵2台(1用1备)，流量130m3/h，扬程68m，功率37kW；补水泵2台(1用1备)，流量11.7m3/h，扬程28m，功率2.2kW；重量3150kg；含电控柜
	2套
	住宅建筑和公共建筑各1套

	12
	全自动软化水装置
	处理量20m3/h，树脂填量1020kg，盐罐数量2个，水管接口DN65，功率0.75kW，运行重量2033kg
	1台
	/

	13
	软化水箱
	不锈钢水箱，公称容积20m3，尺寸2000×5000×3000，箱板厚度3mm，水箱，干重10750kg(不含水)
	1个
	/

	14
	一次水变频定压补水装置
	补水泵：1用1备，流量21.6m3/h，扬程24m，功率3.0kW；气压罐ML-600-0.6；含变频控制柜
	1套
	热源侧

	15
	烟囱
	双层不锈钢烟囱，直径1000mm，高度35m，2台锅炉合用一根
	1套
	/

	16
	分水器
	筒体直径426mm
	1个
	/

	17
	集水器
	
	1个
	/











表2-5  采暖供回水管道情况一览表
	序号
	名称
	管径
	长度/m
	备注

	1
	采暖供回水主干管道
	DN250
	375
	新建

	2
	采暖供回水主干管道
	DN250
	645
	依托

	3
	采暖供回水主干管道
	DN200
	1020
	依托

	4
	采暖供回水支干管道
	DN80
	480
	依托

	5
	采暖供回水支干管道
	DN70
	1360
	依托

	6
	采暖供回水支管道
	DN32
	110
	依托


四、劳动定员及工作制度
项目职工2人，年工作213天，实行两班制，锅炉年运行时间213天（10月1日至次年4月30日），平均日运行18小时。
五、公用工程
（一）给水工程
项目给水依托四排乡自来水。
1.生活用水
项目劳动定员2人，年工作180天，根据黑龙江《用水定额》（DB23/T727-2025）表39居民生活用水定额定额计算，即80L/（人·d），生活用水量0.16m3/d，34.08m3/a。
2.锅炉用水
项目实际运行1台5.6MW生物质承压热水锅炉，平均日运行18小时，锅炉年运行213天，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数生物质锅炉锅外水处理软化处理废水及锅炉定排水产污系数为0.356吨/吨-原料，则生物质成型燃料消耗量为6219t/a，计算可知锅炉排污水及软化处理废水量为10.4m3/d，2214.0m3/a。软化水装置得水率取值70％，则软化水处理废水量为5.52m3/d，1175.12m3/a，锅炉排污水废水量为4.88m3/d，1038.88m3/a，锅炉系统运行损耗量为8.0m3/d，1704m3/a，锅炉用水来源于软化水制备系统，项目锅炉新鲜用水量为18.4m3/d，3918m3/a。
3.灰渣暂存间洒水抑尘用水
项目灰渣转运、储存需要洒水抑尘，则洒水抑尘用水量为1m3/d，213m3/a，洒水抑尘用水均来源于软化处理废水及锅炉排污水。
（二）排水工程
1.生活污水
生活污水产生量按生活用水量约80％进行计算，生活污水产生量为0.13m3/d，27.26m3/a。生活污水排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。
2.锅炉排污水及软化处理废水
根据前文可知锅炉排污水及软化处理废水量为10.4m3/d，2214.0m3/a，其中洒水抑尘用水量为1m3/d，213m3/a；余量为9.4m3/d，2001m3/a，排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。
（三）水平衡
项目水平衡情况如下表所示。
表2-6  项目水平衡情况一览表
	类别
	新鲜水用水量
	循环/回用水量
	损耗量
	排水量
	去向

	
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	m3/d
	m3/a
	

	生活用水
	0.16
	34.08
	0
	0
	0.03
	6.82
	0.13
	27.26
	27.26m3/a生活污水、2001m3/a锅炉排污水及软化处理废水排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站

	锅炉系统
	18.4
	3918
	1
	213
	8*
	1704*
	9.4
	2001
	

	
	
	
	
	
	1
	213
	
	
	213m3/a的锅炉排污水及软化处理废水用于洒水抑尘用水

	合计
	18.56
	3952.08
	1
	213
	9.03
	1923.82
	9.53
	2028.26
	/

	注：*表示软化水
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	图2-1  水平衡图


（四）采暖工程
项目设置2台5.6MW生物质承压热水锅炉，一用一备，实际运行一台锅炉，备用锅炉仅在生产锅炉停运期间使用。供热热源为1台5.6MW生物质承压热水锅炉，燃料为生物质成型颗粒燃料。
（五）供电工程
项目供电由市政电网供给。
（六）管网工程
新建采暖供回水主干管道由厂区锅炉房北侧引出，沿着锅炉房东侧向厂区南侧引出厂区，供热管线从南侧厂界外向东侧、向南道接入现有供热主干管，沿着赫真路、满洲路、龙江路至住宅楼及别墅区，11栋住宅楼和9栋别墅合计供热面积约30000m2。采暖供回水管道走向见图2-2。







	[image: 69b37d34e572664d3d77d84020caf3a4]

	图2-2  采暖供回水管道走向图


六、项目总平面布置
项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村，用地现状为建设用地，现状已开发，东侧为空地，南侧为停车场，西、北侧为沼泽地，厂区内建筑物为锅炉房、综合用房，锅炉房布置于西北侧、综合用房布置于东北侧，厂区出入口位于厂区东侧，厂区道路从出入口沿厂区南侧至西南角处隐形回车场，综合用房南侧约10m处设置2个机动车停车位，机动车停车位东侧相邻为非机动车停车位，共设15个非机动车停车位，项目平面布置功能分区合理，各建筑物布置均满足需求。项目所在地道路系统完善，有利于项目运行。因此，本项目平面布置合理。

七、建设周期及实施情况
预计2027年10月1日供暖。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节
项目新建锅炉房、375m采暖供回水主干管道等、依托现有厂区内综合用房。构筑物内部装修、设备安装，施工期产污环节，如下图所示。
	[image: ]

	图2-3  施工期工艺流程及产污节点图


施工期工艺流程及产污环节：
施工准备：主要为场地平整、临时设施搭建、施工材料运输进场，主要产污为施工扬尘、运输车车辆排放尾气及行驶过程带起的扬尘、施工机械噪声、车辆行驶噪声和建筑垃圾。
基础工程：主要为锅炉房基础工程施工，包括土方开挖、地基施工等，主要产污为施工扬尘、施工机械噪声和建筑垃圾。
主体工程：主要为锅炉房主体工程施工，包括墙体工程、屋面工程、门窗工程等，主要产污为施工扬尘、施工废水、施工机械噪声和建筑垃圾。
管道工程：主要为新建供热管道，主要产污为地面开挖产生的弃土、地面开挖产生的扬尘、施工机械噪声和建筑垃圾。
装修工程：主要为锅炉房、综合用法的装修工程，包括墙面、地面等装修，主要产污为装修施工噪声；废弃装修材料、装修材料包装等固体废物。
设备安装：主要为锅炉房内设备安装，主要产污为设备安装噪声；设备包装等固体废物。
其他产污包括施工人员生活污水、生活垃圾等，施工人员较少生活污水经临时化粪池处理后通过吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站；生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。
二、运营期工艺流程及产排污环节
本项目运营期工艺流程及产污环节，如下所示。
（一）运营期工艺流程
1.运营期工艺流程及产污节点
	[image: 151314230747b4d78323e6a3df1c1c3e]

	图2-4  运营期工艺流程及产污节点


运营期工艺流程及产污环节：
生物质成型燃料运输至燃料贮存间，通过螺旋上料机送入生物质承压热水锅炉炉膛内进行燃烧。燃料燃烧释放的热量将锅炉受热面内的循环水加热。燃烧过程中产生的锅炉灰渣（固废）暂存于灰渣暂存间，定期清理外运综合利用；锅炉运行过程中会产生一定的噪声及少量定期排污水（废水）。项目采用新鲜水（市政自来水）作为水源，通过全自动软化水装置使用树脂离子交换法进行处理，去除新鲜水中的钙镁离子后作为锅炉补水。锅炉烟气采用“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”处理后通过35米高烟囱（DA001）高空排放。
锅炉产生的高温热水经厂区供热管网输送至板式换热机组。板式换热机组内将厂区供热管网（一次网）的高温热水与厂区外供热管网（二次网）的循环水进行间接换热。换热过程中循环水泵产生一定的噪声。换热后的热水经由厂区外供热管网运送至四排乡居民区，为终端用户提供生活供热。降温后的回水通过管网返回换热器，形成闭式循环。
（二）产污环节
本项目产污工序及污染因子，详见下表。





表2-7  项目运营期主要产污工序及污染物对照表
	类型
	污染工序
	污染种类
	主要污染物

	运营期
	废气
	锅炉运行
	G1锅炉烟气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度

	
	废水
	职工办公
	W1生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP

	
	
	锅炉、软化水制备系统
	W2锅炉排污水及软化处理废水
	pH、COD、SS、溶解性总固体（TDS）

	
	噪声
	设备运行
	N1设备运行噪声
	机械噪声

	
	固体废物
	生活垃圾
	S1生活垃圾
	企业职工生活垃圾

	
	
	锅炉本体及除尘设施
	S2锅炉灰渣
	锅炉炉渣、布袋除尘器收尘

	
	
	废气处理
	S3废弃除尘布袋
	破损除尘布袋

	
	
	外购燃料包装
	S4废弃包装物
	废弃包装物

	
	
	软化水系统
	S5废弃离子交换树脂
	废弃离子交换树脂





	与项目有关的原有环境污染问题
	厂区现状情况为硬化地面、空置建筑物，无与本项目有关的原有环境污染问题。



[bookmark: _Toc21209]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	一、环境空气
（一）基本污染物
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
项目位于黑龙江省双鸭山市饶河县四排乡四排村，根据双鸭山市生态环境局发布《2025年双鸭山市环境空气质量状况》，2025年双鸭山市区监测天数为365天，达标天数为342天。本年空气质量一级优231天，二级良111天，三级轻度污染20天，四至六级中度、重度、严重污染3天，优良率93.69%。双鸭山市全域2025年空气质量现状达标情况详见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表
	污染物
	年度评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	30
	90.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	60
	70.0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	15
	40
	37.5 
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	12
	60
	20.0
	达标

	CO（per95）
	百分位数日平均
	520
	4000
	13.0
	达标

	O3（per90）
	百分位数8小时平均质量浓度
	74.37
	160
	46.5
	达标


根据上表统计结果，黑龙江省双鸭山市基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均浓度值、CO-95per24小时平均浓度、O3-90per8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段浓度限值二级标准。因此，项目所在区域属于环境空气质量达标区。
（二）其他污染物
1.其他污染物监测数据
项目排放的国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的其他污染物为TSP，项目委托黑龙江博仕检验检测有限公司在位于当季主导风向（SW）下风向补充1个监测点，监测因子为TSP24小时平均浓度，监测时间为2026年8月27日～8月29日，连续监测3天。监测点位基本信息见表3-2，监测点位图见图3-1，其他污染物环境质量现状监测结果见表3-3。
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	图3-1  TSP监测点位图


表3-2  其他污染物环境质量现状监测点位基本信息
	序号
	监测点名称
	监测点坐标（°）
	监测因子
	相对本项目厂址方位
	相对本项目厂界距离/m

	
	
	经度/E
	纬度/N
	
	
	

	1
	1#当季主导风向下风向监测点
	134.04660881
	46.96605747
	TSP
	NE
	59


3-3  其他污染物环境质量现状监测结果一览表
	监测点名称
	监测点坐标（°）
	污染物
	平均
时间
	评价标准/（μg/m3）
	监测浓度范围/（μg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	经度/E
	纬度/N
	
	
	
	
	
	
	

	1#当季主导风向下风向监测点
	134.04660881
	46.96605747
	TSP
	24小时
	300
	117~123
	41
	0
	达标


由上表可知，项目环境空气质量现状监测点处总悬浮颗粒物（TSP）24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2浓度限值二级标准。
二、地表水环境
项目最近地表水体为东侧415m处乌苏里江，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中相关数据，2025年，乌苏里江水系的干流及5条支流共16个断面，水质状况为良好，其中Ⅲ类水质占87.5%，Ⅳ类水质占12.5%，无劣Ⅴ类水质断面，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为87.5%。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例上升6.3个百分点，均无劣Ⅴ类水质断面。根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》中“全省地表水水质状况示意图”，2025年乌苏里江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
	[image: ]

	图3-2  2025年全省地表水水质状况示意图


三、声环境
（一）监测布点
项目厂区周边敏感点为1#东侧居民区，监测布点情况如下图所示。
表3-4  声环境质量现状监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标（°）
	监测因子
	相对本项目厂址方位
	相对本项目厂界距离/m

	
	经度/E
	纬度/N
	
	
	

	1#东侧居民区
	134.04720828
	46.96554770
	昼、夜间等效连续A声级
	E
	48


（二）监测项目
等效连续A声级，单位为dB(A)。
（三）监测时段和频次
2026年8月29日委托黑龙江博仕检验检测有限公司进行现状监测，监测1天，昼、夜各监测1次。昼夜监测时段分别为：昼间6：00-22：00；夜间22：00-次日6：00。
表3-5  声环境质量监测结果  
	监测点位
	2026年8月29日

	
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	1#东侧居民区
	54
	44
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	图3-3  声环境现状监测点位图


根据监测结果可知，厂界外声环境保护目标处昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，项目区域声环境质量良好。
四、生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类影响）》中的要求，无需开展生态现状调查。
五、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类影响）》中的要求，原则上不开展环境质量现状调查。

	环境保护目标
	项目厂界外500米范围内保护目标为居住区、黑龙江大佳河省级自然保护区、乌苏里江风景名胜区，保护目标详细情况如下所示。
一、环境空气保护目标
本项目厂界外500米范围内环境空气保护目标详见下表。
表3-6  环境空气保护目标一览表
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界最近距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	东侧居民区
	130.54
	82.93
	居住区
	人群
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二类区
	E
	48

	开发路东侧居民区
	255.71
	108.05
	
	
	
	E
	175

	东河村
	264.83
	-139.40
	
	
	
	SE
	310

	东河村东南侧居民区
	409.45
	-213.54
	
	
	
	SE
	427

	黑龙江大佳河省级自然保护区
	108.71
	-107.07
	自然保护区
	景观、动植物及其生境
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中一类区
	NW
	90

	乌苏里江风景名胜区
	500.87
	80.09
	风景名胜区
	
	
	E
	415

	注：厂界西南角处为（0，0）


二、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内声环境保护目标详见下表。
表3-7  声环境保护目标一览表
	序号
	声环境
保护目标名称
	空间相对位置/m
	距离厂界最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	东侧居民区（四排乡）
	130.54
	82.93
	1.2
	E
	48
	《声环境质量标准》中2类区
	砖瓦结构居民区、朝南、1层、周边环境为居民区

	注：厂界西南角处为（0，0）


三、地下水环境保护目标
项目周边居住区饮用水源为集中式自来水，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
四、生态环境保护目标
项目用地现状属于建设用地，用地范围内无国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产和生态保护红线等生态敏感区；项目与黑龙江饶河东北黑蜂国家级自然保护区整合优化调整后无相交情况，一般控制区最近距离约8.2km；核心区最近距离约11km，因此无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	一、大气污染物排放标准
（一）运营期
1.锅炉烟气
项目运营期锅炉烟气污染物颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物、烟气黑度的排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，废气排放标准具体执行情况如下表所示。
表3-8  大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）  单位:mg/m3
	污染物项目
	限值
	污染物排放监控位置

	
	燃煤锅炉
	

	颗粒物
	30
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	200
	

	氮氧化物
	200
	

	汞及其化合物
	0.05
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口


2.厂界
项目运营期颗粒物无组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。
表3-9  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0



二、污水排放标准
项目运营期产生的生活污水、锅炉排污水及软化处理废水均排入厂区化粪池内，定期由吸污车拉运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达标后排入小安河。项目化粪池出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，详见下表。
表3-10  项目污水执行排放标准情况表
	污染因子
	浓度限值
	污染因子
	浓度限值

	pH（无量纲）
	6-9
	SS
	400mg/L

	COD
	500mg/L
	TN
	/

	BOD5
	300mg/L
	TP
	/

	NH3-N
	/
	
	


三、噪声排放标准
（一）运营期
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。
表3-11  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	标准名称
	厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	60dB（A）
	50dB（A）


四、固体废物
[bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc18135]一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。

	总量
控制指标
	项目排放的COD、NH3-N已纳入饶河县西林子乡污水处理站总量控制指标，颗粒物排放量通过区域削减平衡解决。项目污染物总量控制指标见下表。
表3-12  总量控制指标情况表  
	污染物
	预测排放量（t/a）
	核定排放量（t/a）

	颗粒物
	0.65
	1.25

	SO2
	3.83
	6.59

	NOx
	6.34
	8.23

	COD*
	0.181
	1.01

	NH3-N*
	0.001
	0.10


注：*代表饶河县西林子乡污水处理站分担量
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	一、环境空气保护措施
项目新建锅炉房和375m采暖供回水主干管道等，更换入户处热计量装置；依托现有厂区内综合用房。构筑物内部装修、设备安装，施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工车辆及机械尾气，施工期采用环境保护措施如下所示。
（一）施工扬尘
施工扬尘来源于运输车辆来往造成地面扬尘；施工垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘；供热管网地面开挖产生扬尘。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其受风力因素的影响最大。随风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强或扩大，厂界及管道施工场地设置硬质围挡，粉性建筑材料运输采取遮挡，地面洒水抑尘，设备运输车辆来往路面进行洒水抑尘，减少车辆来往造成地面产生的扬尘。
（二）车辆及施工机械尾气
施工机械将产生含有总悬浮颗粒物、二氧化硫、一氧化碳和氮氧化物等污染物的废气，废气仅对施工区及交通道路两侧等局部地区的环境空气质量有短暂的不利影响，不会对大范围的环境空气质量产生不利影响。另外机动车辆运行过程中，所排放的尾气是流动污染源，虽然影响面大，但由于不是集中地大量排放，所以对周围环境和人群影响较小。项目对施工机械加强往返于车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，并定期对施工设备进行维护，以减少尾气排放；对尾气排放不达标的机械车辆，禁止进行进入施工区施工。采取以上措施后，施工场界扬尘污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。对所在区域大气环境影响较小
2、 水环境保护措施
项目施工期间不在场地进行施工机械和车辆冲洗，因此无施工机械、车辆冲洗废水产生。施工期主要废水为施工人员生活污水、施工废水。施工人员较少生活污水经临时化粪池处理后通过吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站；施工废水经沉淀后回用于施工场地、道路洒水抑尘。
三、声环境保护措施
施工期主要施工噪声为机械噪声、作业噪声和交通噪声，噪声源强度在75~85dB（A）。建议施工期采取相应措施降低噪声：加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定；尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；加强运输车辆的管理，建材等运输在白天进行，并控制车辆鸣笛，22:00-6:00时间段内禁止运输和施工。采取上述措施，施工场界噪声值符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的标准限值。
四、固体废物保护措施
项目施工期主要产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾、建筑垃圾。
（一）生活垃圾
施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生，夏秋季易造成蚊、蝇孽生或鼠类繁殖，导致疾病流行，进而威胁施工人员身体健康。本项目生活垃圾做到日产日清，定时收集清运垃圾，能够回收利用的委托市政环卫部门处置。综上所述，本项目施工期产生的固体废物均能无害化处置。
（二）建筑垃圾
建筑垃圾主要为建筑物施工废料，建筑垃圾集中收集，可回收物品由建设单位统一分类回收，不可回收物品集中收集后统一运至市政指定地点处理。
5、 生态环境保护措施
厂区现状情况为存在硬化地面、空置建筑物，基本无植被覆盖，不会对植物、表层土壤、原有地表结构造成破坏，对项目区周边的生态环境影响也较小。



	运营期环境影响和保护措施
	一、大气环境
（一）废气排放源汇总情况
表4-1  废气源强排放情况一览表
	工序/
生产线
	装置
	污染源
	污染物
	风量m3/h
	烟气量m3/h
	收集效率%
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间
（h）

	
	
	
	
	
	
	
	核算方法
	产生浓度（mg/m3)
	产生量（kg/h)
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放浓度（mg/m3)
	排放量（kg/h)
	

	供热系统
	生物质热水锅炉
	有组织
	颗粒物
	/
	11002.44
	/
	物料衡算法
	7111.81
	78.25
	“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”+35m烟囱DA001
	99.8
	物料衡算法
	14.13
	0.16
	3834

	
	
	有组织
	二氧化硫
	/
	
	/
	物料衡算法
	90.82
	1.00
	
	/
	物料衡算法
	90.82
	1.00
	

	
	
	有组织
	氮氧化物
	/
	
	/
	产污系数法
	150.38
	1.65
	
	/
	产污系数法
	150.38
	1.65
	

	
	
	有组织
	林格曼黑度
	/
	
	/
	/
	＜1
	/
	
	/
	/
	＜1
	/
	

	灰渣暂存间无组织
	灰渣暂存间
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	产污系数法
	/
	4.87
	灰渣暂存间密闭、洒水降尘
	密闭99％、洒水74％
	产污系数法
	/
	0.01
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	（二）各废气排放源详述
1.锅炉烟气
（1）源强核算
项目设置2台5.6MW生物质承压热水锅炉，1用1备，实际运行为1台，燃料消耗量为6219t/a，锅炉运行时间3834h/a，锅炉烟气经“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”环保措施处理后，通过35m高烟囱（DA001）排放。根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为15.47ng/g，由于生物质汞含量极低的特点，本项目不考虑汞的排放。因此不进行汞污染物污染源源强核算。
本次评价锅炉废气源强核算主要为烟气量、颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，其中烟气量、颗粒物、二氧化硫参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法；氮氧化物无相关检测数据，不满足使用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法条件，因此本项目氮氧化物采用产排污系数法。生物质成型颗粒燃料分析报告详见附件3。
①烟气量
本项目烟气量的计算采用《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991—2018）中附录C.2、C.3中的相应参数。烟气量采用有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下所示：



式中：—理论空气量，m3/kg；

—收到基碳的质量分数，42.28%；

—收到基硫的质量分数，0.07%；

—收到基氢的质量分数，4.49%；

—收到基氧的质量分数，34.93%；
锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：







式中：—理论空气量，m3/kg；



—烟气中二氧化碳（）和二氧化硫（）容积之和，m3/kg；

—烟气中氮气量，m3/kg；

—收到基氮的质量分数，0.28%；

—干烟气排放量，m3/kg；
根据上述计算可知，项目理论空气量为3.79m3/kg；干烟气排放量为6.62m3/kg。项目1台5.6MW生物质承压热水锅炉燃料消耗量为1662kg/h，则干烟气量为11002.44m3/h，42183201.60m3/a。
②颗粒物（烟尘）


式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，6219t/a；
Aar——收到基灰分的质量分数，8.05%；
dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，取50%；
ηc——综合除尘效率，取99.8%；
Cfh——飞灰中的可燃物含量，取16%。项目使用生物质成型燃料，飞灰中可燃物含量类比烟煤II类，根据《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取16%）。计算可知，项目1台5.6MW生物质承压热水锅炉颗粒物排放量为0.60t/a，0.16kg/h，排放浓度为14.13mg/m3。颗粒物产生量为300t/a，78.25kg/h，产生浓度7111.81mg/m3。

③二氧化硫


式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；
R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，6219t/a；
Sar——收到基硫的质量分数，0.07%；
q4——锅炉烟气带出的飞灰份额，取12；
ηs——脱硫效率，0%；
K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取0.5；
根据上述计算可知，项目1台5.6MW生物质承压热水锅炉二氧化硫排放量为3.83t/a，1.00kg/h，排放浓度90.82mg/m3；产生量为3.83t/a，1.00kg/h，产生浓度90.82mg/m3。
④氮氧化物（系数法）
本项目锅炉燃烧生物质燃料，其中氮氧化物无相关可比性的检测数据，不满足使用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法条件，因此本项目氮氧化物核算方法采用产排污系数法，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”的内容，参照生物质燃料层燃炉，NOx产生量为1.02kg/吨-原料。
NOx产生量=原料t/a×1.02kg/吨-原料×10-3
1台5.6MW生物质承压热水锅炉燃料消耗量为6219t/a，则氮氧化物产生量为6.34t/a，1.65kg/h，产生浓度150.38mg/m3；排放量为6.34t/a，1.65kg/h，排放浓度150.38mg/m3。
（2）环保措施可行性分析
项目锅炉烟气净化措施采用“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”技术，除尘效率99.8%，可有效削减颗粒物排放量。由于项目锅炉燃料为生物质成型燃料，根据源强核算结果，颗粒物经布袋除尘器处理后排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值；锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物含量均较少，因此无需设置脱硫脱硝环保措施，二氧化硫、氮氧化物排放浓度仍满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值锅炉烟气经布袋除尘器处理后，通过35m高的烟囱（DA001）排放。因此环保措施合理、可行。
（3）锅炉烟囱高度合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5要求，燃煤锅炉房烟囱最低运行高度中装机总容量2.8~＜7（MW），烟囱最低允许高度为35m，且应高出烟囱周围半径200m范围内最高建筑3m以上。项目1台5.6MW生物质承压热水锅炉（生物质成型燃料锅炉执行燃煤锅炉标准），烟囱周围半径200m范围内最高建筑物高度约10m，项目设置锅炉烟囱（DA001）设置高度为35m，排气筒高度符合排放标准且合理可行。
2.灰渣暂存间颗粒物无组织排放源强
（1）源强核算
项目锅炉灰渣收集后袋装暂存于封闭式的灰渣暂存间，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算颗灰渣储存间粒物无组织排放量，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘。



式中：—指颗粒物产生量（单位：吨）； 

—指装卸扬尘产生量（单位：吨）； 

—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； 

—指年物料运载车次（单位：车），取12车；

—指单车平均运载量（单位：吨/车）；取40吨

—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），ɑ指各省风速概化系数，取0.0015，b指物料含水率概化系数，取0.0005； 

—指堆场风蚀扬尘概化系数，取46.1652（单位：千克/平方米）； 

—指堆场占地面积（单位：平方米），15平方米。

计算得：=18.66t/a，4.87kg/h。
颗粒物产生量具体核算方法及计算结果如下：


式中：

—指颗粒物产生量（单位：吨）；

—指颗粒物排放量（单位：吨）；

—指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），取74%；

—指堆场类型控制效率（单位：%），取99%。

计算得：=0.05t/a，0.01kg/h。
（2）环保措施可行性分析
灰渣储存间运输、储存过程会产生少量无组织粉尘逸散，灰渣暂存间内采取密闭储存、洒水降尘等措施，可有效降低无组织粉尘的排放。厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
（三）大气排放口基本信息汇总
大气排放口基本信息汇总情况详见下表。
表4-2  项目大气排放口基本信息一览表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标
	排气筒高度(m)
	排气筒出口内径(m)
	烟气
流速(m/s)
	烟气温度(℃)
	年排放小时数(h)
	类型

	
	
	东经（°）
	北纬（°）
	
	
	
	
	
	

	DA001
	锅炉烟囱
	134.04540191
	46.96503685
	35
	0.6
	15
	100
	3834
	一般排放口


（四）监测要求信息汇总
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（H820-2017）中相关要求制定大气污染源监测计划，具体内容详见下表。
表4-3  本项目监测要求信息一览表
	要素
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	废气
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	1次/月

	
	厂界
	颗粒物
	1次/季



（五）大气污染物排放量核算汇总情况
本项目大气污染物排放量核算汇总情况详见下表。
表4-4  大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度
（mg/m3）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放
（t/a）

	一般排放口

	1
	DA001
	颗粒物
	14.13
	0.16
	0.60

	
	
	二氧化硫
	90.82
	1.00
	3.83

	
	
	氮氧化物
	150.38
	1.65
	6.34

	
	
	林格曼黑度
	＜1
	/
	/

	
	
	汞及其化合物
	/
	/
	/

	一般排放口合计
	颗粒物
	0.60

	
	二氧化硫
	3.83

	
	氮氧化物
	6.34

	
	林格曼黑度
	/

	
	汞及其化合物
	/


表4-5  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	年排放量（t/a）

	1
	灰渣贮存间
	颗粒物
	灰渣暂存间密闭、洒水降尘
	0.05


表4-6  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.65

	2
	二氧化硫
	3.83

	3
	氮氧化物
	6.34

	4
	林格曼黑度
	/

	5
	汞及其化合物
	/


（六）非正常排放
项目非正常工况：设备检修、环保设施异常（锅炉除尘措施处理效率降至90％），非正常工况下废气污染物产生及排放情况详见下表。
表4-7  废气非正常工况产生及排放情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	非正常工况污染物产生量kg/h
	非正常工况污染物产生浓度mg/m3
	排放形式
	频次
	非正常工况污染物排放量kg/h
	非正常工况污染物排放浓度mg/m3
	持续时间（h）
	措施

	锅炉供热
	颗粒物
	78.25
	7111.81
	有组织
	1次/年
	7.83
	711.18
	1
	停产


（七）大气环境影响综合结论
本项目厂界颗粒物采取储存空间封闭、洒水降尘措施，厂界颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。项目锅炉烟气经“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”处理后通过35m高烟囱（DA001）有组织排放，正常工况下，锅炉烟气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，综上所述，项目对大气环境影响较小。
二、地表水环境
（一）废水产生情况
项目产生的废水主要为生活污水、锅炉排污水及软化处理废水，废水产生量、污染物种类、污染物产生浓度和产生量等内容分析如下：
（二）各废水产生源详述
1.生活污水
根据前文分析可知，生活污水产生量为0.13m3/d，27.26m3/a。生活污水中各项污染物浓度指标参考《生活源产排污系数手册》为CODCr350mg/L、NH3-N33.5mg/L、TN48.7mg/L、TP4.42mg/L；pH值取值6.5（无量纲）、BOD5取值250mg/L。生活污水排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。
2.锅炉排污水及软化处理废水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数，生物质燃料全部类型锅炉（锅炉外水处理）；所有规模；化学需氧量（CODCr）产物系数为30克/吨-原料，项目实际运行1台5.6MW生物质承压热水锅炉燃料使用量为6219t/a，则CODCr产生量为0.187t/a。由于锅炉排污水及软化处理废水量为2214m3/a，则CODCr产生浓度为84.46mg/L。溶解性总固体（TDS）产生浓度取值800mg/L。锅炉排污水及软化处理废水213m3/a用于洒水抑尘；2001m3/a排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。
（三）废水排放情况
主要废水为生活污水、锅炉排污水及软化处理废水。
锅炉排污水及软化处理废水：锅炉排污水及软化处理废水少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘。
综合废水：生活污水、锅炉排污水及软化处理废水排入厂区化粪池，化粪池出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。
表4-8  水污染源情况一览表
	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间h

	
	
	
	
	核算方法
	废水产生量
m3/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	效率%
	核算方法
	废水排放量
m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	员工生活区
	员工生活区
	生活污水
	pH
	系数法
	27.26
	6.5（无量纲）
	/
	排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。
	/
	系数法
	27.26
	6.5（无量纲）
	/
	3834

	
	
	
	CODCr
	
	
	350
	0.010
	
	/
	
	
	350
	0.010
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	250
	0.007
	
	/
	
	
	250
	0.007
	

	
	
	
	NH3-N
	
	
	33.5
	0.001
	
	/
	
	
	33.5
	0.001
	

	
	
	
	TN
	
	
	48.7
	0.001
	
	/
	
	
	48.7
	0.001
	

	
	
	
	TP
	
	
	4.42
	0.0001
	
	/
	
	
	4.42
	0.0001
	

	锅炉房
	锅炉房
	锅炉排污水及软化处理废水
	pH
	系数法
	2001
	6~9（无量纲）
	/
	
	/
	系数法
	2001
	6~9（无量纲）
	/
	

	
	
	
	COD
	
	
	85.61
	0.171
	
	/
	
	
	85.61
	0.171
	

	
	
	
	TDS
	
	
	800
	1.601
	
	/
	
	
	800
	1.601
	

	
	
	锅炉排污水及软化处理废水
	pH
	系数法
	213
	6~9（无量纲）
	/
	洒水抑尘
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	
	COD
	
	
	85.61
	0.018
	
	/
	
	
	/
	/
	

	
	
	
	TDS
	
	
	800
	0.170
	
	/
	
	
	/
	/
	

	厂区
	厂区
	综合废水
	pH
	系数法
	2028.26
	6.5（无量纲）
	/
	排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。
	/
	系数法
	2028.26
	6.5（无量纲）
	/
	

	
	
	
	CODCr
	
	
	89.24
	0.181
	
	/
	
	
	89.24
	0.181
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	3.45
	0.007
	
	/
	
	
	3.45
	0.007
	

	
	
	
	NH3-N
	
	
	0.49
	0.001
	
	/
	
	
	0.49
	0.001
	

	
	
	
	TN
	
	
	0.49
	0.001
	
	/
	
	
	0.49
	0.001
	

	
	
	
	TP
	
	
	0.05
	0.0001
	
	/
	
	
	0.05
	0.0001
	

	
	
	
	TDS
	
	
	789.35
	1.601
	
	/
	
	
	789.35
	1.601
	



（四）废水间接排放依托可行性
饶河县西林子乡污水处理站位于西林子村的南部，桥东街南侧，小安河北侧，该污水处理站负责四排赫哲族乡四排赫哲族村等11个村屯的全部污水。设计污水处理能力为150m3/d，实际污水处理量120m3/d；采用“预处理+EBIS+深度处理+消毒”工艺，污水处理站进水水质指标分别为COD350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N35mg/L、SS200mg/L、TN45mg/L、TP4.5mg/L，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。
表4-9  饶河县西林子乡污水处理站进水水质浓度值
	污染因子
	饶河县西林子乡污水处理站
	厂区综合污水水质
	是否符合进水浓度

	COD
	350mg/L
	89.24mg/L
	符合

	BOD5
	200mg/L
	3.45mg/L
	符合

	NH3-N
	35mg/L
	0.49mg/L
	符合

	SS
	200mg/L
	/
	符合

	TN
	45mg/L
	0.05mg/L
	符合

	TP
	4.5mg/L
	789.35mg/L
	符合


根据上述分析可知，项目综合废水排放浓度符合饶河县西林子乡污水处理站进水水质要求，同时项目日污水排放量约为9.52m3/d，仅占剩余处理31.7％，因此项目综合废水间接排放符合依托条件，合理可行。
本项目以雇用污水接收单位专用车辆或同类机构专业车辆拉运本项目污水，承接服务单位应具备污水拉运相关合法手续，保证拉运车辆符合要求；保持车辆整洁，定期检查维护；运输途中不得随意倾倒污水；应当按照规划路线和时间进行作业，不得擅自修改；定期对车辆进行消毒，保证卫生无明显异味。本项目运营管理单位对污水拉运水量、时间、水质检测数据等资料进行记录并存档；配合生态环境管理部门的监督性检查工作。
（五）废水污染治理设施及排放口信息
项目综合废水排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，污水处理站出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，排入小安河。属于间接排放，废水间接排放口为化粪池出水口，基本信息详见下表。
表4-10  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设施是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、TDS
	进入城市污水处理厂
	间断排放
	/
	/
	/
	DW001
	是
□否
	企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口


表4-11  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	收纳污水处理厂信息

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

	1
	DW001
	134.04664109
	46.96539562
	2028.26
	饶河县西林子乡污水处理站
	连续排放
	/
	饶河县西林子乡污水处理站
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5（8）


表4-12  废水污染物排放执行标准表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

	
	
	
	名称
	浓度限值/（mg/L）

	1
	DW001
	化学需氧量（COD）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及饶河县西林子乡污水处理站入水水质浓度
	350

	
	
	五日生化需氧量（BOD5）
	
	200

	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	35

	
	
	悬浮物（SS）
	
	200

	
	
	总氮（TN）
	
	45

	
	
	总磷（TP）
	
	4.5


表4-13  废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	日排放量/（t/d）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	CODCr
	89.24
	0.0008498
	0.181

	
	
	BOD5
	3.45
	0.0000329
	0.007

	
	
	NH3-N
	0.49
	0.0000047
	0.001

	
	
	TN
	0.49
	0.0000047
	0.001

	
	
	TP
	0.05
	0.0000005
	0.0001

	
	
	TDS
	789.35
	0.0075164
	1.601

	排放口合计
	CODCr
	0.181

	
	BOD5
	0.007

	
	NH3-N
	0.001

	
	TN
	0.001

	
	TP
	0.0001

	
	TDS
	1.601

	
	CODCr
	0.181


（六）监测要求信息汇总
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（H819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（H820-2017）中相关要求制定水污染监测计划，具体内容详见下表。
表4-14  废水污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表
	污染源类别
	排放口编号及名称
	排放方式
	排放方向
	监测要求

	
	
	
	
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	综合废水
	DW001
	间接排放
	饶河县西林子乡污水处理站
	化粪池出水口
	流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物
	1次/年


（七）水环境影响综合结论
锅炉排污水及软化处理废水少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘。综合废水（生活污水、余锅炉排污水及软化处理废水）排入厂区化粪池，化粪池出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站。对周边水环境影响较小。
三、噪声
（一）噪声源情况汇总
本项目主要噪声源为鼓风机、引风机、锅炉一次性水循环水泵、一次水变频定压补水装置、板式换热机组，上述设备运转过程中产生机械噪声，依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D及类比同类项目，确定声源强度（声功率级）约为75～100dB(A)。主要噪声源源强情况见表4-15。
（二）降噪措施
为更大程度地降低设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施：
1.合理布设生产设施，可设置于室内的噪声设备尽量避免室外设置；
2.选用低噪设备并维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声，对声源采用减振、隔声等措施；
3.使用低噪声泵类设备，泵类设备采用弹性软接头，在此基础上进行减振处理；
4.项目夜间不进行生产活动；
5.设备运行期间，紧闭门窗，强化隔声作用。



	运营期环境影响和保护措施
	表4-15  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离（m）

	1
	锅炉房
	鼓风机
	/
	75
	基础减
振、软连接、厂房
隔声等
	24.2
	47.8
	1.2
	4.0/14.2/37.5/12.2
	63.0/52.0/43.5/53.3
	昼、夜间
	根据厂房实际情况，参考《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）中的数据“钢质门，实测隔声量20~22”，本次评价取21
	32.0
	1

	2
	
	引风机
	/
	75
	
	26.2
	44.2
	1.2
	3.7/9.8/37.6/16.6
	63.6/55.2/43.5/50.6
	
	
	32.2
	1

	3
	
	1#锅炉一次水循环水泵
	/
	75
	
	27.6
	39.2
	1.2
	4.5/4.8/36.7/21.4
	61.9/61.4/43.7/48.4
	
	
	32.9
	1

	4
	
	2#锅炉一次水循环水泵
	/
	75
	
	25.3
	37.9
	1.2
	7.1/4.5/34.5/21.7
	58.0/61.9/44.2/48.3
	
	
	32.1
	1

	5
	
	1#板式换热器
	/
	75
	
	21.4
	35.6
	1.2
	11.6/4.3/29.7/21.9
	53.7/62.3/45.5/48.2
	
	
	31.4
	1

	6
	
	2#板式换热器
	/
	75
	
	19.4
	40.0
	1.2
	11.6/9.0/29.6/17.3
	53.7/45.6/45.5/50.2
	
	
	27.8
	1

	7
	
	一次水变频定压补水装置
	/
	75
	
	17.9
	33.7
	1.2
	15.6/4.3/25.8/22.1
	51.1/62.3/46.8/48.1
	
	
	31.1
	1

	注：以厂界西南角为参照点。
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	（三）厂界达标情况分析
1.分析方法
本项目噪声设备均设置在厂房内。按下述程序分析厂界外噪声值：
第一步：计算厂房内第i个声源在室内靠近围护结构处的声级Lpi；
第二步：计算厂房内多个声源在室内靠近围护结构处的叠加声级；
第三步：计算厂房外靠近围护结构处的声级LP2；
第四步：将围护结构当作等效室外声源，按照室外声源的计算方法，计算该等效室外声源在第i个预测点的声级；
第五步：计算第i个预测点处各等效室外声源叠加后的总声压级。
①声源i在室内靠近内墙的声级Lpi


式中：Lwi—厂房内第i个声源的声功率级；

Lw=Lp+10S
S—室内面积；
Q—声源的方向性因数（声源位于地面上的Q值等于2）；
ri—室内点距声源的距离，m；
R—房间常数，m2。由下式计算；



式中：—房间平均吸声系数；
S—房间总壁表面积，m2。
②室内K个声源在室内靠近内墙处的叠加声级


③噪声通过墙壁的隔音到达室外的声级


式中：TL—围护结构的传声损失 dB(A)
④室外噪声的衰减模式（半自由空间）


式中：Lp—距离声源r处的声压级，dB(A)；
a—衰减常数，dB(A)；
r—离声源的距离，m；
r2—参考点位置，m。
模式中衰减参数a是与频率、温度、湿度有关的参数，本次分析重点考虑几何衰减、建筑物阻挡隔声，忽略大气衰减、地面效应等，a取值为0。
⑤多个等效室外声源叠加后的总声压级
多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算：


式中：n—声源总数；
Lpt—对于某点的总声压级。
⑥工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间，s。
2.达标情况
本次噪声预测考虑各设备所采取的噪声防治措施后的影响，具体包括：建筑隔声、基础减振、软连接等。在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障（围墙）衰减、距离衰减，其他影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等暂不考虑，以获得噪声最不利预测结果。本项目夜间不进行生产，噪声预测详见下图，昼间噪声预测结果详见下表。
	[image: ]

	图4-1  项目噪声预测图


表4-16  本项目厂界噪声预测结果表
	厂界
	贡献值，dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1
	达标
情况

	
	昼间
	夜间
	
	

	1#
	东侧厂界外1m处
	43.8
	43.8
	2类
	昼间60dB(A)
夜间50dB(A)
	达标

	2#
	南侧厂界外1m处
	42.7
	42.7
	
	
	达标

	3#
	西侧厂界外1m处
	48.9
	48.9
	
	
	达标

	4#
	北侧厂界外1m处
	49.6
	49.6
	
	
	达标






表4-17  工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
	序号
	声环境保护目标
	噪声现状值/dB（A）
	噪声标准/dB（A）
	噪声贡献值/dB（A）
	噪声预测值/dB（A）
	较现状增量/dB（A）
	超标和达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	1#东侧居民区
	54
	44
	60
	50
	26.1
	26.1
	54.0
	44.1
	0
	0.1
	达标
	达标


根据上表预测可知，项目厂界四周昼、夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值；厂界外声环境保护目标处昼、夜间噪声预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，因此项目对周边声环境的影响可被接受。
（四）噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（H820-2017）中厂界环境噪声自行监测的要求，具体监测计划详见下表。
表4-18  运营期噪声监测计划一览表
	类别
	监测点
	监测项目
	监测频次

	厂界噪声
	四周厂界
	昼、夜间噪声，等效A声级
	1次/季度


四、固体废物
（一）固体废物产生情况
项目运营期产生一般固体废物为生活垃圾、锅炉灰渣、废弃除尘布袋、废包装材料、废弃离子交换树脂，一般固体废物根据《固体废物分类与代码目录》进行分类。
1.一般固体废物
（1）生活垃圾
劳动定员2人，年工作213天，生活垃圾产生量约为每人0.3kg/d，生活垃圾产生量为0.6kg/d，0.128t/a，垃圾桶分类收集后，由环卫部门统一清运处理，属于SW64其他垃圾，废物代码900-099-S64。
（2）锅炉灰渣
①锅炉炉渣
本项目锅炉产生的灰渣量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“8.1.1 物料衡算法”进行计算确定，计算公式如下：



式中：—核算时段内灰渣产生量，t

—核算时段内锅炉燃料耗量，6219t/a；

—收到基灰分的质量分数，8.05%（数据来源生物质成型燃料成分检测报告，详见附件3）；

—燃料收到基低位发热量，14908kJ/kg；

—锅炉机械不完全燃烧热损失，10%（数据来源《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录B表B.1链条炉排炉）
根据前文可知，dfh—锅炉锅炉烟气带出的飞灰份额取50%，计算得出锅炉灰渣产生量为Ehz=774.36t/a，其中飞灰量（即锅炉烟气中颗粒物产生量）为300.00t/a，则锅炉炉底灰渣产生量为474.36t/a。属于SW03炉渣，废物代码900-099-S03。统一收集袋装储存于灰渣暂存间临时堆放，采用人工搬运装袋后的锅炉炉渣，搬运过程中洒水抑尘，经厂区内道路外运运输车辆，定期外售企业进行综合利用。
②布袋除尘器收尘
根据源强分析可知，锅炉布袋除尘器收尘量为299.4t/a。属于SW59其他工业固体废物，废物代码900-099-S59。统一收集袋装储存于灰渣暂存间临时堆放，采用人工搬运装袋后的布袋除尘器收尘，搬运过程中洒水抑尘，经厂区内道路外运运输车辆，定期外售企业进行综合利用。
（3）废弃除尘布袋
项目废弃除尘布袋产生量约为0.1t/a，暂存于灰渣暂存间指定区域临时存放，定期委托具备处理能力单位回收处置。属于SW59其他工业固体废物，废物代码900-099-S59。
（4）废弃包装物
外购燃料会产生一定废弃包装物，主要为废包装袋等，根据建设单位提供资料，废弃包装物产生量约为1t/a，暂存于燃料贮存间指定区域临时存放后，统一进行外售，属于“SW17可再生类废物”类别，代码为900-005-S17。
（5）废弃离子交换树脂
项目全自动软化水装置内离子交换树脂每3年进行一次更换，每次更换会产生废弃离子交换树脂0.1t，即0.1t/3a，不在厂区内暂存，更换后由厂家回收处置。
表4-19  固体废物产生情况一览表
	工序
	固体废物名称
	固废属性
	固体废物分类与代码
	产生量
（t/a）
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	
	工艺
	处置量（t/a）
	

	办公生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-099-S64
	0.128
	垃圾桶分类收集后
	0.128
	市政环卫部门统一清运处理。

	废气处理
	废弃除尘布袋
	一般工业固废
	900-099-S59
	0.1
	暂存于灰渣暂存间指定区域临时存放
	0.1
	定期委托具备处理能力单位回收处置。

	生产加工
	废弃包装物
	一般工业固废
	900-005-S17
	1
	暂存于燃料贮存间指定区域临时存放后，统一进行外售
	1
	统一收集后外售。

	生产加工
	锅炉灰渣
	锅炉炉渣
	一般工业固废
	900-099-S03
	474.36
	统一收集袋装储存于灰渣暂存间临时堆放
	474.36
	定期外售企业进行综合利用

	废气处理
	
	布袋除尘器收尘
	一般工业固废
	900-099-S59
	299.4
	统一收集袋装储存于灰渣暂存间临时堆放
	299.4
	定期外售企业进行综合利用

	软化水制备
	废弃离子交换树脂
	一般工业废物
	900-008-S59
	0.1t/3a
	/
	0.1t/3a
	更换后由厂家回收处置。


（二）固体废物污染防治措施及环境管理要求
本项目产生的一般固体废物的贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，废除尘布袋、废弃包装物收集后暂存于灰渣暂存间指定区域临时存放；锅炉灰渣统一收集袋装储存于灰渣暂存间临时堆放，采用人工搬运装袋后的锅炉灰渣，搬运过程中洒水抑尘，经厂区内道路外运运输车辆，定期外售企业进行综合利用；废弃离子交换树脂每3年进行一次更换，每次更换产生废弃离子交换树脂不在厂区内暂存，直接由厂家回收处置。
（三）固体废物环境影响分析结论
本项目运营期产生的全部固体废物均可得到妥善处置，不对外排放，对外环境的影响较小，环境影响可被接受。
五、地下水环境
（一）地下水污染源分析
项目可能对地下水环境造成污染的影响源为化粪池池体破损，造成废水泄漏，且池体基底防渗层破损，废水垂直入渗途径，对地下水环境造成影响。污染物类型不包含重金属及持久性有机污染物。
（二）地下水污染防治措施
1.源头控制
化粪池采用抗渗混凝土作为池体材料，池体表面采取防渗防腐涂层，基底原土夯实，铺设抗渗等级不小于P8的混凝土层（厚度不小于150mm）。
2.分区防渗
根据污染源分析，本项目拟采取分区防渗措施，防控对地下水环境的影响，地下水污染防渗分区情况详见下表。
表4-20  地下水污染防渗分区情况表
	序号
	设施名称
	天然包气带防污性
	污染控制难易程度
	污染物类型
	防渗分区
	防渗技术要求

	1
	化粪池
	中-强
	难
	其他类型
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

	2
	厂区地面
	中-强
	易
	其他类型
	简单防渗区
	一般地面硬化


根据地下水污染防渗分区结果，本项目拟采取的具体分区防渗措施为：
（1） 一般防渗区：化粪池基底原土夯实，铺设抗渗等级不小于P8的混凝土层（厚度不小于150mm）。
（2） 简单防渗区：厂区采用水泥地面硬化。
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	图4-2 项目厂区分区防渗图


（三）地下水环境影响分析结论
本项目在采取上述地下水污染防治措施后，可有效减少污染物渗漏事故的发生，降低事故对地下水环境的影响，对地下水环境的影响可被接受。
六、土壤环境
对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A，项目属于电力热力燃气及水生产和供应业、其他，对应项目类别属于Ⅳ类项目，本次评价可不开展土壤环境影响评价。
七、生态环境
本项目依托现有厂区用地且用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等，无生态环境保护目标。
本次评价暂不开展生态环境影响评价。
八、环境风险
（一）可能影响途经分析
项目所涉及的环境风险为生物质燃料储存过程中发生火灾或爆炸事故。
（二）环境风险防范措施
1.项目应按规范配置灭火器材和消防装备；制定巡查制度，重点巡查易燃原辅材料的使用区域，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。
2.加强火源管理，杜绝各种火种，明火发生源为火柴、打火机等，严禁闲杂人员入内；工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。
3.厂内发生火灾时，采取先控制后消灭的消防措施。统一指挥、积极组织人员进行灭火，堵截火势、防止蔓延；扑救人员应注意占领上风或侧风阵地。
八、环保投资
本项目总投资620万元，环保投资32.0万元，占总投资5.16%。
表4-21  环保投资一览表
	类别
	环保设施
	工程投资(万元)

	运营期
	废气
	旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器
	15.0

	
	
	35米锅炉烟囱
	5.0

	
	
	灰渣暂存间、燃料贮存间封闭措施
	0.5

	
	废水
	化粪池、租用吸污罐车清掏外运污水、委托饶河县西林子乡污水处理站处置污水
	1.5

	
	噪声
	低噪声设备、基础减振，泵类设备软性连接等
	1.0

	
	固体废物
	一般工业固体废物收集、承装、清运处置等
	2.0

	
	地下水
	地下水分区防渗措施
	5.0

	例行检查、环保设施运行维护费用
	0.5

	竣工验收、突发环境事件应急预案等
	1.0

	环境管理与污染源自行监测费用
	0.5

	环保投资合计
	32.0







[bookmark: _Toc1741][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度
	“旋风多管陶瓷除尘器+布袋除尘器”+35m高烟囱
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值

	
	灰渣暂存间
	颗粒物
	灰渣暂存间密封措施、采取洒水抑尘措施
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值

	
	厂界
	颗粒物
	采取洒水抑尘措施
	

	地表水环境
	综合废水
（生活污水、锅炉排污水及软化处理废水）
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TN、TP、TDS
	排入厂区化粪池，通过10吨吸污车收集后，运至饶河县西林子乡污水处理站，
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及饶河县西林子乡污水处理站入水水质浓度

	
	锅炉排污水及软化处理废水
	pH、CODCr、TDS
	少量用于灰渣转运、储存进行洒水抑尘，无废水排放
	/

	声环境
	厂界噪声
	机械噪声
	选用低噪声设备，基础减振，泵类设备软性连接，厂房隔声等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值

	电磁辐射
	/

	固体废物
	1.生活垃圾：生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门同一清运处理。
2.锅炉灰渣：锅炉灰渣统一收集袋装储存于灰渣暂存间，定期外售企业进行综合利用。
3.废弃除尘布袋：废弃除尘布袋暂存于灰渣暂存间指定区域临时存放，由厂家回收处置。
4.废弃包装物：外购燃料产生的废弃包装袋暂存于燃料贮存间指定区域临时存放，收集后统一进行外售。
5.废弃离子交换树脂：废弃离子交换树脂每3年进行一次更换，不在厂区内暂存，直接由厂家回收处置。
采取上述措施后，对周边环境保护目标影响较小，不会对当地居民生活造成明显影响。

	土壤及地下水
污染防治措施
	化粪池采用抗渗混凝土作为池体材料，池体表面采取防渗防腐涂层，基底原土夯实，铺设抗渗等级不小于P8的混凝土层（厚度不小于150mm）。
1.一般防渗区：化粪池基底原土夯实，铺设抗渗等级不小于P8的混凝土层（厚度不小于150mm）。
2.简单防渗区：厂区采用水泥地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	1.项目应按规范配置灭火器材和消防装备；制定巡查制度，重点巡查易燃原辅材料的使用区域，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并记录在案。
2.加强火源管理，杜绝各种火种，明火发生源为火柴、打火机等，严禁闲杂人员入内；工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。
3.厂内发生火灾时，采取先控制后消灭的消防措施。统一指挥、积极组织人员进行灭火，堵截火势、防止蔓延；扑救人员应注意占领上风或侧风阵地。

	其他环境
管理要求
	1.衔接排污许可证制度
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令 第11号）规定，本项目属于“五十一、通用工序”“109锅炉”“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”属于登记管理类别。
综上所述，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ1121-2020）等文件要求在全国排污许可证管理信息平台上进行注册及填报，并取得固定污染源排污登记回执。
2.企业自主环保验收
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。


[bookmark: _Toc31583]
六、结论
	综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、所在地区生态环境分区管控及相关生态环境保护法律法规政策的相关要求。
本项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废等采取有效的治理措施后，均能符合国家相关排放标准的要求，对环境的影响可被接受。
建设单位在严格遵守“三同时”的管理规定，切实保证本报告提出的各项环保措施得到落实后，确保环保设施的正常运行，尽可能将环境影响降至最小。从环境保护角度分析，本项目的建设可行。
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	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.65t/a
	/
	0.65t/a
	0.65t/a

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	3.83t/a
	/
	3.83t/a
	3.83t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	6.34t/a
	/
	6.34t/a
	6.34t/a

	
	汞及其化合物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟气黑度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.181t/a
	/
	0.181t/a
	0.181t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	0.001t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0001t/a
	/
	0.0001t/a
	0.0001t/a

	一般工业
固体废物
	废弃除尘布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废弃包装物
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	1t/a

	
	锅炉炉渣
	/
	/
	/
	474.36t/a
	/
	474.36t/a
	474.36t/a

	
	布袋除尘器收尘
	/
	/
	/
	299.4t/a
	/
	299.4t/a
	299.4t/a

	
	废弃离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.1t/3a
	/
	0.1t/3a
	0.1t/3a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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	厂址东侧绥远路
	厂区东侧隔绥远路平房居民区

	[image: 微信图片_20260821204246_34_2]
	[image: 厂址西侧沟塘]

	厂址南侧农业机械停放场
	厂址西侧沟塘
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	[image: 拟建厂址现有建筑（拆除）1]

	厂址北侧空地及沟塘
	厂区内现有建筑物（待拆除）

	[image: 拟建厂址现有大棚（拆除）1]
	[image: 拟建厂址现有建筑（拆除）2]

	厂区内现有大棚构筑物（待拆除）
	厂区内现有建筑物（待拆除）

	[image: 微信图片_20260821204108_1_2]
	[image: 拟建厂址现有建筑（保留）]

	拟供热小区
	厂区内现有建筑物（保留）
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核定排放总量计算说明
1.废气排放总量
（1）锅炉烟气
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2019），废气许可排放量计算方法如下：


式中：E年许可——锅炉排污单位污染物年许可排放量，t；
Ci——第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3；
Vi——第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/kg；
Ri——第i个主要排放口所的锅炉前三年年平均燃料使用量，t；
δi——第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，SO2 取0.8，氮氧化物和颗粒物取1。
理论空气量（V0）及基准烟气量（Vgy）用下式计算：




式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/kg；
Car——收到基碳含量，42.28%；
Sar——收到基硫含量，0.07%；
Nar——收到基氮含量，0.28%；
Har——收到基氢含量，4.49%；
Oar——收到基氧含量，34.93%；
α——过量空气系数，取1.75；
经计算，理论空气量（V0）=3.79m3/kg；基准烟气量（Vgy）等于6.62m3/kg。
E核定排放量（颗粒物）=30mg/m3×6.62m3/kg×6219t/a×10-6=1.24t/a；
E核定排放量（SO2）=200mg/m3×6.62m3/kg×6219t/a×0.8×10-6=6.59t/a；
E核定排放量（NOx）=200mg/m3×6.62m3/kg×6219t/a×10-6=8.23t/a；
（2）灰渣暂存间无组织颗粒物排放量
灰渣暂存间运输、储存灰渣期间无组织颗粒物排放量为0.01t/a。因此，本项目无组织颗粒物核定排放量为0.01t/a。
2.废水排放总量
项目综合废水污染物排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，COD排放浓度执行500mg/L，由于NH3-N、TP指标未有排放浓度限值。因此，参照饶河县西林子乡污水处理站进水水质NH3-N35mg/L、TP4.5mg/L浓度要求进行核定排放量。
COD核定排放量=COD标准排放浓度×排放量=500mg/L×2028.26t/a×10-6=1.01t/a；
NH3-N核定排放量=NH3-N标准排放浓度×排放量=50mg/L×2028.26t/a×10-6=0.10t/a；
TP核定排放量=TP标准排放浓度×排放量=4mg/L×2028.26t/a×10-6=0.008t/a；
项目总量控制指标情况见表1。
表1  项目总量控制指标
	污染物
	本项目核定排放量（t/a）

	颗粒物
	1.25

	SO2
	6.59

	NOx
	8.23

	COD
	1.01

	NH3-N
	0.10

	TP
	0.008



image2.png




image50.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

LPi

.

Lpt

1

1

0

10

lg

10


oleObject43.bin

image51.wmf
]

10

t

10

t

1

[

lg

10

1

j

0.1L

j

1

i

0.1L

i

Aj

Ai

）

（

å

å

=

=

+

=

N

N

eqg

T

L


image52.png
0 25m 50m
- )





oleObject44.bin

image53.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

´

´

+

´

=

33870

100

100

,

4

ar

net

ar

hz

Q

q

A

R

E


oleObject45.bin

image54.wmf
hz

E


oleObject46.bin

image55.wmf
R


image3.png
ARERE





oleObject47.bin

image56.wmf
ar

A


oleObject48.bin

image57.wmf
ar

net

Q

,


oleObject49.bin

image58.wmf
4

q


image59.png




image60.png




image61.png
[0
#EAT

[]





image62.png
@/

HABIR1L: 100

\n_-I I I I I I
ﬁmm
R
E : ] EECES s
REEH
= : = H% N : . o4
, B -
H %:I:TEJ = | g %bﬁm
®
DA001 H
-
I I I I I
PNl TUT I

-





image4.png
]
il
-

—HRRE

BRSNS

nERE
[=F





image63.png
PRIBICAAEN 22 FIAR DR IX.

1)
mAre
semMFRRIPEFEE
seen X SIFRRIFEFEE
ASHFREFEE
EFREPEE
SHRIANERE
RMEIXETERERRPE




image64.png
EREMAESRHBETER 111250

& i

—RG—— WAL
-------- Rit WA 3

e HRRI]
—R6——  RILRIE K E i

--------- RH-——  HEHETRE K
kLA





image65.jpeg




image66.jpeg




image67.jpeg




image68.jpeg




image69.jpeg




image70.jpeg




image71.jpeg




image72.jpeg




image5.jpeg




image73.jpeg
o
Ll
| Jair ] (4

o 4 s




image74.jpeg




image75.jpeg
—— - Tt 9 G G 319 619 619 G189 619 G19 G149 619 619 G19 G19 619 619 Gl G189 619 619 619 619 619 619 619 9G]
[ "mﬂmﬂmﬂGmlamclgislqmimﬂrlrs\ﬂmﬂrlmﬂ_m?mmjmzmqr,u(;%c\f!HﬂmK\VIVEHL‘\SL‘” =latlabl aC 21 JGLI mﬂmmclsmmsml

|
]
i

o g
- 8

~ |

o

g |
|

=
9

51 Gl 61 61 61O 61 61 61 615 618 610 618 619

- G—#HELERRBIER |
Bt L |
Y% — 34045 1) AX A1 1230524MB1809303K ‘

B 49 b Rl g SR 17 (G2294.) [

&5 AL

GO 619 619

S 619 610 619 619 619 G149 619 619 619 G109 G GO 6

Elii*'ﬁ:_?lﬂ WA M £

Gl 6 6B G 6E

G o
CA S A e
; ST .
’%‘ 1 gjsy.gov.en Fh

D6 G

‘ L oy 7
[c] s o rd i SLAR
al I!;# %, T B S-H2GRRE
| mﬁ%& we i
2 Pe e DR A, N LEHEL, #
el 4 % B #202611:07 /1151 | FHE, EFREEHEE - EDRKEELHE, &

515 615 618 61O 618 G

a HHh

alf

By

g i
o - - - B
G198 G19 G189 G19 G19 G19 G19 619 G19 G19 G118 G19 619 G189 G189 m,‘] 519 G0 GO G189 619 G619 G19 619 518 G19 G189 G189 G19 G189 G19 G19 G19 G19 G18 G19 G619 618 G19 619 G619 619 618 G189 G18 G19 G19 G\;] m;! 5G9 G189 G189 G189 G19,

EETETTEI e oS 11





image76.png
71

rhrag N R AR
Z IR NIE

4335 2305242026XG0003647

R (PEEARKFE

2
5

TIEIRE) (F

EARFLMERH S %ﬂtllii)) MERBXNE,

L%, ARG TIENAELZEHRIA
EHIER, % HEIE -

i

BGBM (DAY e ELIYHE 2 DU e 4 ifFAf‘F?i

RO254F o] B AT 45 5 5 A i *ﬁCEAIﬁ

BIGME &
o e H ()

B E i B0 HE 2 DA

2ig oM HOTERL: 3752. 89°F 5K, @A
[ 352. 26°F I K.

B R B B R
BFEI

=R

H

« RERSEARBEERI MKERZ, £2 . HEANXAFXE

R TIEF&E T 2B AR BEEH R AERITIE.

v WKGER MBS AE, BARMSAIESERAEMRER, BIREELT

Ao

v RERIENXBEEEE, KENSTMEFSHELE.
« BREREEBMCEAENERAE, Bigs (PA) BHRER

ZEW.

« KEFRME MR KERE, SHEREBRFERY

5.





image77.jpeg
EE o w00 % crmomzion) 9 &%, cunnaan

BRARBHREARGHARFAMLT
ety
— AN
M R EATE G A REARE D 1
BHEE: 20209 10 7 25 SRiM, 2021 ¢ 10T
CRAE AW
£ R AR
[T GAT 28730:2012
MR A W BT 28732012
EEERTMN TUANNE  GBT281-2012
SRR N GBT 302012
IR SRNE G 28T22012
L e e GBT 307282014
S R W aBT 307272014
=, kR
ENTREAS  Wd % 6N BKH woo% 99
EUERENRS Ved % 6.9 FHRERERRS Vit % 8189
SRFMEKS  Md N BB KHERS Mro % 805
SNFREAZH Fod V1547 KEUBHER R % 1456
SUFEER  Gd N W0 HER G % a2
RAFEER e V46T KN or % 449
ANFRER Mg % 029 UHER Nro% 0m
TAFREAR  Stad % 007  EHESR Star % 0.07
FANFREN 0ad % 06T GSEN o % 39

AFREEERAR Grad WA 1670 koks 998
WHEERRAR Getar Wi W08 kg 3565

UARANIAAR. GRNUNT AR
2 AMPMAER, BAUTEN.

e jﬁ‘(" M wmii;tv m,'in—/

AL SRRSO -
st -

[





image78.jpeg
A Sy X 2 ATl
BT LA B AR (WD) A - TR G R

R AT W JRVEEAN TR A TR A T
ety BN E] . 2026 4£ 09 H 01 H




image79.jpeg
Hx

1. HEiR...
2.
3 A IR IEEHE NI oottt R R





image80.jpeg
/5%

el BN 5 B S (D TUH DY HER AR GRS T 5 E AL B U L e B BUE S bR AN T 0.01 P U7
/\$.°

HAS GO ETAN 0.00 F 7 AR, HIH & HLTE AL 0.00%.

5 BRI R A A 7 R SR TIA 0.00 P A B, HIUH LAY 0.00%. CREPHLE KEHRA. 5 ER R IR
EEHEE) R A/NT 001 FH AR, HHH S 100.00%. (R K E AR X HHRAL.

SR KK AR X AR THAR A 0.00 P 5 A B, I H AR 0.00%. 5 [ R OK =i 35 I8 RS XSS AR HIAA 0.00 77
A, HIH S 0.00%.

SR BIC RS R S IC AR AU /N T 0.01 P A B, HIUH HHEIFAR 100.00%; 5 H s B0 AT 0.00 F
TiAR, HIUH HHER 0.00%; —HBE S BTN 0.00 7 A B, HITH SR 0.00%.

LR KIREER S ORI X AE AR THAR N 0.00 S5 A B, HITH ST 0.00%: SHb R /KPR EE H a2 X AR 0.00 P77
AR, HIH G 0.00%, SR KIS — B X SR AANT 0.01 AR, HIH HHEEY 100.00%.

ZOPHTREIT B SR A S i B (D S -DUHEAS SRR R THI F 5 RO VLAR AL AR FREE 5 DX 4 AR AZ i L0 T 2R Bl
Vany

e WIE AR E A TRe, S R vi% “ T E V7 BOINEE RS (BRME 1K) [mAhg i AT 04, ATiH
“IHERE G E (Y 300 K.




image81.jpeg
R 1T 5 B A Sy B 2 R BRI AR LI 8 3%

R &
o _ T _ TR
o —gsk | PR | mREE R BT g | EBAEAL
*ﬁ@g@ﬁf— — g ] | s | s R B A X AT 0.01 100. 0%
HoAh X 35 2| i o] £ L5 BT B 03] 111 2 9 e L /NF0.01 100. 00%
FHR RIS
KRR | R | e | s R B AR AT 0.01 100. 00%
WRRALES | aamEomEnx | £ | s | s T B A X AF0.01 | 100 00%
FIE R byt R | s | s R B R A A AFool | 100.00%

T R RSB RY T, AR T, RO RITIR RS

2 BUH SRR R XA R B gt it 2

5XBRGRFX | 5—4RFX | 52ERPX | SHREPKX
5 TKIRHL R AKIRHE R | KUFEHRE | M EER AR AR MXER | R | TRXE
CEHAR) CPHRAR) CPHRAR) CPHRE)

- ¥ - = EHR EHxR EHR T & g





image82.jpeg
R 3 BUH 5 B R GORP R IR R XA L SR

B P R R R BT SRR | S RRER | SR KEmR
¥ | wrren CRAAR) | | CPAAR) CEFAE) Copaah | | SRR | TR SRS
N . AR R EEE xR o = =
RATH 5 E AT EARILR MR LH%
SERGTE | GERGTR SERGTL
R £ g9 | EEEER | BORPIEEER | —REMNKEER | FRAT | FRKE
€3N CExrA®) Py Am)
- - 2 X3z AR % -
R 5 WH S A AR X IR EEERAZ oL g iR
SERGTE | SERAPE | GERRPRK | SERRPK
e | s e | @9 | EEEER | BLKEEER | SWRKEXDR | SRIEXER | FRET | FRKE
CERA®) | CPram) | CRism) | CPram)
FRLEE
1 BARIPX 4["%%1@?;5& EREK 1 F0.01 AR LA I Fo.01 WL | AR
SENES

% 6 T H SH T KB XA A oL gt ih- 3%





image6.png
AL m3/d

TR BALK sises
?
|
1840 s mammksn 23 mmmamsoksy |3 ] g
I 8 T
s
18.56 A . *
_— —— WkHAe > BifE1l
94
0.16 0.13 ¥ 953
L A | om0 o e Sk T % 15 A A B

!

N




image83.jpeg
FEE R X wG

HRERX AR

B Rt

FiRXE&

ERXAR

ERER

YS2305246310001

] B R KR —

MR

UL Tl

—REREIX

PREER R 1

1. L3S Y AR AL AT A LSS (—) AR
A B PR, AR B 1 AR A PR T R
il (D RS AAES R B A, PR
B LGSR EMRSR. k. Bl (=
T IIT %6, JRI M B R A 2 3 4
(DTN ﬂ@ﬁEmT%ﬁ%ﬁﬁmﬁ%%ﬁ% 47E
00 H BN AP s AE 00, Rl N R RER (5 SR R
X[ AR A & R 3. T AL B Y e
R T 7K 75 B SRR AT VR B, e e o R X d R
T e AL, RIS Rba i, PG E RSO R, K
N SRR AR . R R e o BB . VRERNE LN Y
USRI S TS X IR B B SR A
FEIX, JERTEL R R R L R RIS X %, &
B REE H B H M TR, RS, DK
V5 R R . 4. A AR TR R . 71l
TERIX ., R, Rk Ey . SRy s,
EFRLAEAT, NSRS IR S, I R KK
JFREAT W, Bk R KIS Y. 5. B SAADEE R, L 5
151 R R KRS IR A, R I F 5 et
B ok R 5% A R W P b = 5 R 42 A
W,im@mﬂAﬁ%F% e NVASE JEHEE iR s 57N
6 BT SCHUE TF R VRN 2. U IPA . R 4%, T

SIS





image84.jpeg
|

5
Z
ik

25|

eI ELR A 5 A 2 i

WD TH -DUHEAS B RS T I S PR





image85.jpeg
BH
Teaa ABERK
AR AR
L ErT R
-—ENE WEEHE
MBS [ B

el LR A SR A e makes (20D 30 H - DUHEA A CRIRIRTH I H 5 B R PR G (B Bl





image86.jpeg
B
- SRR
- e

—BRRE
»»»»» GRS
€03 massm
1 Bm

eIl LR AT SR A ks (2D T H DY HEA AR ORI T H 53 KRS X B





image87.jpeg
A BTG

BT

BB R

BERTHE

BHRER

ZH23052410002

i B — A s = A

R B — A

sl

[ A RLR

LAAT 1) SN b5 BT DXOSRAN BERGEAT B A B S5 2 2 DD REAS — B T R Ak
BOGEN . FFE KIS RR R B H, WSS PR, RS, 5HX%
PR E A0, 9 Kb AR 2 ) b LA R (R ML O b, R R UE AN EE
e AR AFIARMETT IR E ik i B4 Je A b3y N RIBUN G5 24k BRAF & R R AER
DRBEAR AR, RN E R AEIRPE R A2, s E KRS TRERHES, A4
R e 2) RPRITEGRY RS 2 M AT AR B4, Bk RS B SRR
PR RS TRIFERT RS IIREE A E, IR AR ES RGIRGE . 3) IR @ BB
W3 LA RS ThR AR S~ W . 4) B2 Ay, RSB AL R
FET7 RIS a2, HARES REMFGE. 7 2. BILH IﬁﬁﬁyﬁME%&MFﬁﬁ%
ﬁﬁFEHNmﬁ“1>T@L%mFWﬁ% BILAEAFAEE. 2) SRR SR LR 4
X 9 NS I TR 3) 4 iﬁmﬁﬂm%ﬁﬁFXWﬁE%ﬁD 4 FEAK I B
(PR B, 3G, BB B DOK A5 4, 5) BRI PR
TR BRI LR I T REAT 57 S P A S B R M 2D 6)
E K P= B LR OR Y X AN SHE KR TR . BvR A g0, BRI RA = B
&D@&#T&@&m B TEAK TR TR SRR X A AT FT REA T OR 47 (X Th e TR At i
X445 57 SR il I K0 R BV DR X (O R e R A 7
#HHﬂAE%%WﬁM’”%
= TSR HERE

- R
 BEFFRMERER

BRI

10




image88.jpeg
AR R -
EARPOL: A HR (ERAFEIARNTATIATHE (7)) BA “ZR=Z&” MEREEH
WAERTE A ERENE) (BEAFXAE (2022) 2341 F) $E W ERILE X R K.
HARYFH: RIE2023FEXRTEMRNEREREN (BRILE EARFHESRLT R ,
BERILEE/RFHRSABRAE, BARFX, BANE (NFLBX, FRALNE, BHAE, #
FAE) ZAK. BHEl, FERBEWEARVHFSUINTNECHEESRUN. EAEHELSE

&

Hk R BRERRP U, ATFELAHEESTHEARL KA TREN LA R ER
RFHBIE, AR RE 202349 A BMEWE R K WA T 7 ARA KA AARRSF K
GERAMBTA) , RE2023F9 A EMENEXRZASHRAERRTF X

FRERX: aFE&E2023F9 ACHAWERR, #HFAK, URHFTRENTRLTIVEKX,

KAERKH: PRIEES S AXAEAKE, UAAKRMIIEGLER N K,

AWERER: AFPEHERBEARZEHR IRFABEFERAES . FEUAHLEITEY
REELNJ/ENEANEFTRERTXRFEREN GHHARFARBERNF MM, ZHE
RN BREAEEEE ERMAFENGME A, 2 WERNESE, TERXERELH TE.

11




image89.png
RERT: (B) RWF (2026) % JC2608130

MAS recaprpputmsd

230812050497

B A 4R 2

HBEF  FBEEARRAL. RS

 RRRHEAAEAARE () A A-wHHERRERT
ROER  awmmgamsn

FREL . o RIERE AL
RAEH . Eepn g/ =
!l-‘





image90.png
MERS: (B) BRAF (2026) B JC2608130

5+

6+

BB

v AR ROE TR B TS

- AARERE . BT E .

~ ARG TARIRAI L AR B R NS TR
 REARNMBTERAE, I E AR5

AN RAARFAS TS AR s Z4E 77 AR AL ) T 02 00050 0 52 4

WMARBUE b fbmide, Fmigi B REAHME CMA DR M, %%

ORI 2%, TR & TS

7~

BR PRSI P ISR S SRR 3R, BT AR bR I B R R

.

BB WA LRR: BRI AR A A 7

AU HISE: BT 4 BT b2 T LA AR A PR A ] — 2 AR

ERR M. 17304560211

ik BRI R AL WA B DA IR B — 5 AR
B HEIE: 17304560211 Hi4: 164000

<

EXx. 4

Y




image91.png
MERS: (B) HAF (2026) % JC2608130

EAN SRR

— BHFER

2 AL i B RN R A R
TiH 2/ B B AR SR A AR AR (0D T0H -DUHER SR R T 51 ) BRSR BB 1)
S Mk PRI SR 1Ly 74580 B DU HE £ DU HER

CHiFRARFR: 7R 134.04588729°, b4 46.96520449°)
KR H 202648 H27H-8 A29 H i # 2026 4£ 8 H 27 H-8 A 31 H
P IS T IR A 7 Rk, Emp R

= RBIRE . RS SRR, IR

F2-1 MPWTE . FERdE, (AN TR —

5 sl bgE| AR B T ik AR KBS X5 T3 VAR H PR
TR
by HBS-010
B2 UL 56 % N
sagars | SEE | FHS AR BEERMN B8 7R304 il R
L) SE HEHE HI 1263-2022 IR B IE IR AT R AR R HES.247
% JC-AWS9-2 )
FrERRHE R 1%
i HBS-043
Z IR Rt
AWAS5688 HBS-030
" e PR BUR B R ]
R e GB 3096-2008 ND9B HESHH /
FRERGHE R A
ey HBS-043
=, RER
R 3-1 B ES H B MEBRNLR—Rx
PEa=k | KA L [oahgs] [or =2 202
2026827 | WAFEEFKEAT | mammimy 123
PR 3 A5 b
2026.8.28 FALM 59m &b MR B 119 pg/m?
134.04660881°
2026.8.29 46.96605747 SRR 117
BT RIS ERRAE)  GB3095-2026 I Skl
K 3-3 IR IS5 R — 3k
WML dB(A) PRA% dB(A)
e A | M s
E=30] ] Et[8) A
2026829 | B | ?%T?EKJE R’ 54 44 60 50

ik BRI R AL A B RS A A T — 5 A

HHHE: 17304560211

L

164000




image92.png
MEHS: (B) BAF (2026) 3 JC2608130
e LT (GEHSEREARE)  GB 3096—2008 % 1t 2 2h7itk;

B2 T3t 3T

2RANER: BWE. BHEA, ME sSm/s LT,
AARG R A YR HEROAE b K SRR B 15 T 913
. S52%
E 41 ARBH— UK
2026.8.27 SN (B[ 1.2 99.2 25.2 42
2026.8.28 I Fb 1.1 99.3 253 41
2026.8.29 EZN S 1.2 99.1 24.1 42
KA2ERBBY—UR
Pl R (m/s) BE O B (%)
KB H
B [H] R[] | ] BA i B A e
2026.8.27 EZS EZS 13 13 255 20.1 42 41
AERUTFERIEX

Hdk: BT B A AR 0 5 IR B — B AR
I 17304560211 #45: 164000




image7.png




image93.png
MERS: (B) WAF (2026) 5 IC2608130 33 B0 363
A AL

TR

ik RAILE B WA TG KR H IR — B AN
EiEiE: 17304560211 5. 164000




oleObject50.bin

image94.wmf
6

1

10

-

=

´

´

´

´

=

å

i

i

i

n

i

i

R

V

C

E

d

年许可


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image95.wmf
(

)

0

0

1

100

8

.

0

79

.

0

100

375

.

0

866

.

1

V

N

V

S

C

V

ar

ar

ar

gy

-

+

´

+

+

+

´

=

a


image8.png
: ‘ it T A

—-{ B ‘

- — 1




image9.png
-3 S L)
N

HEK —

1l
[ 1
| IEREERERE |
BEK WHE I WHARERARE Wt
s \,,,,T,,,,J N
I I
! |
AR |tk i | WM | M| Shh | A | IOHMEERE
e R Rk S B s
I
|
{ |
v
T ok Wt B





image10.png




image11.png
MBI

IB/RiE

S

Bl
[

L NIES
[ WIES

\ES
EES
LS
- R

A&
Y - AP 4
AL
oW ﬁ!-"
N ——

AT




image12.png




oleObject1.bin

image13.wmf
ar

ar

ar

ar

O

H

S

C

V

0333

.

0

265

.

0

)

375

.

0

(

0889

.

0

0

-

+

+

=


oleObject2.bin

image14.wmf
0

V


oleObject3.bin

image15.wmf
ar

C


oleObject4.bin

image16.wmf
ar

S


oleObject5.bin

image17.wmf
ar

H


oleObject6.bin

image18.wmf
ar

O


oleObject7.bin

image19.wmf
100

375

.

0

866

.

1

2

2

2

SO

CO

RO

ar

ar

S

C

V

V

V

+

´

=

+

=


oleObject8.bin

image20.wmf
100

N

8

.

0

79

.

0

0

N

2

ar

V

V

´

+

=


oleObject9.bin

image21.wmf
0

N

RO

1

2

2

V

V

V

V

g

）

（

-

+

+

=

a


oleObject10.bin

oleObject11.bin

image22.wmf
2

RO

V


oleObject12.bin

image23.wmf
2

CO

V


oleObject13.bin

image24.wmf
2

SO

V


oleObject14.bin

image25.wmf
2

N

V


oleObject15.bin

image26.wmf
ar

N


oleObject16.bin

image27.wmf
g

V


oleObject17.bin

image28.wmf
100

1

)

100

1

(

100

100

fh

c

fh

ar

A

C

d

A

R

E

-

-

´

´

´

=

h


oleObject18.bin

image29.wmf
K

q

S

R

E

s

ar

SO

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

´

=

100

1

100

1

100

2

4

2

h


oleObject19.bin

image30.wmf
(

)

{

}

3

10

2

-

´

´

´

+

´

´

=

+

=

S

E

b

a

D

N

FC

ZC

P

f

c

y

y


oleObject20.bin

image31.wmf
P


oleObject21.bin

image32.wmf
y

ZC


oleObject22.bin

image33.wmf
y

FC


oleObject23.bin

image34.wmf
c

N


oleObject24.bin

image35.wmf
D


oleObject25.bin

image36.wmf
(

)

b

a


oleObject26.bin

image37.wmf
f

E


oleObject27.bin

image38.wmf
S


oleObject28.bin

oleObject29.bin

image39.wmf
(

)

(

)

m

m

c

T

C

P

U

-

´

-

´

=

1

1


oleObject30.bin

oleObject31.bin

image40.wmf
c

U


oleObject32.bin

image41.wmf
m

C


oleObject33.bin

image42.wmf
m

T


oleObject34.bin

oleObject35.bin

image43.wmf
)

4

r

 

 

4

lg(

10

i

R

Q

Lwi

Lpi

+

+

=

p


oleObject36.bin

image44.wmf
lg


oleObject37.bin

image1.jpeg
G 1 LA G5 . R 1 LR

I H 4K AT ELRAS LR A B AGRES () TH U HE SRR T T H
HIUE 20 A1—09UH AT AP LR T CHLHE R M hr 2 PR A (A D
B PA SCA A iR
— B
PR (5D i B AR MY AR A SR
Gi—tt {5 AR 11230524MB1809303K
BEERRAN (R bl sy
FEAFA (ET) Py 2
HEGIMEE AR (&5 Uy %S
= R R
BALERR (i) TR IAR TR A R A E
Gi— ko AR 91230103MA1BKOE4X4
=, HRARER
IR TTESEIN
w4 B AR TE-RE E S (ELE %7
Ese3) 2017035230352015230005000427 BH019243
2 FBYi A 5
i3 EEGE N HEHRwS &y
ES:) EXS BH019243





image45.wmf
a

a

S

R

-

=

1


oleObject38.bin

image46.wmf
a


oleObject39.bin

image47.wmf
)

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

K

i

Lpi

Lpi


oleObject40.bin

image48.wmf
)

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


oleObject41.bin

image49.wmf
)

(

)

lg(

20

2

2

2

r

r

a

r

r

L

Lp

p

-

-

-

=


oleObject42.bin

